[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# distribute-list

モード: OSPFモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# distribute-list {LISTNAME|route-map NAME} in`

`(config-router)# distribute-list LISTNAME out {connected|rip|static}`

`(config-router)# no distribute-list LISTNAME in`

`(config-router)# no distribute-list LISTNAME out {connected|rip|static}`

（ASBRでのみ有効）ディストリビュートリストを定義し、非OSPF経路をAS内に再通知するときに経路をフィルタリングするよう設定する。
no形式で実行した場合はディストリビュートリストの定義を削除する。

### パラメーター

`LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト名。破棄する経路エントリーをdeny、許可する経路エントリーをpermitするよう設定しておく
`route-map NAME` | アクセスリストを適用するルートマップを指定する
`in|out` | フィルターの適用方向。in（OSPF経路表からIP経路表に経路情報を追加するとき）、out（非OSPF経路をAS外部経路として通知するとき。ASBRでのみ有効）から選択する。outを指定したときは、非OSPF経路の種類も指定する。
`connected` | 非OSPFインターフェースの直結経路（networkコマンドで指定していないインターフェースの直結経路）
`static` | スタティック経路（ip routeコマンドで登録した経路）
`rip` | RIP経路

### 使用例

■ ASBRにおいて、RIP経由で学習した外部経路のうち、「10.30.10.0/24」をOSPFでは再通知しないよう設定する。

    awplus(config)# access-list standard nothirty deny 10.30.10.0/24 exact-match ↓
    awplus(config)# access-list standard nothirty permit any ↓
    awplus(config)# router ospf ↓
    awplus(config-router)# distribute-list nothirty out rip ↓

### コマンドツリー

`router ospf (グローバルコンフィグモード)
|
+- distribute-list（OSPFモード）
`

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip route（グローバルコンフィグモード）
redistribute（OSPFモード）
router rip（グローバルコンフィグモード）
show access-list（非特権EXECモード）
show ip access-list（非特権EXECモード）
show ip protocols ospf（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F