[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# storm-control level

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# storm-control TYPE level <0.0-100.0>`

`(config-if)# no storm-control TYPE level`

対象スイッチポートにおける各種L2パケットの受信上限値を設定する（パケットストームプロテクションの設定）。
no形式で実行した場合は指定した上限値を初期値に戻す。

### パラメーター

`TYPE` | L2パケット（フレーム）の種類。次のいずれかを指定する
| `broadcast` | ブロードキャストパケット
| `multicast` | マルチキャストパケット
| `dlf` | 未学習MACアドレス宛てのユニキャストパケット（dlf = Destination Lookup Failure）
`<0.0-100.0>` | TYPEで指定したL2パケットの受信上限値。ポート帯域に対するパーセンテージで指定する（小数点第1位まで指定可能。小数点以下は指定してもしなくてもよい）。上限を超えて受信したパケットは破棄される。初期値は100（制限なし）

### 使用例

■ ポート1.0.1で受信可能なL2ブロードキャストパケットをポート帯域の30%までに制限する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# storm-control broadcast level 30 ↓

■ ポート1.0.1に設定したL2ブロードキャストパケットの受信上限値を解除する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# no storm-control broadcast level ↓

### 注意・補足事項

■ 予約済みリンクローカルアドレスのマルチキャストパケットを送信すると、次のIPアドレスとMACアドレスが両方当てはまる場合にのみ透過する。MACアドレス：0100.5e00.00xx、IPアドレス：224.0.0.x。ポートに、storm-control multicast level 0.0を設定することで、該当ポートのすべてのマルチキャストパケットを抑制することはできるが、マルチキャストの種類別に抑制することはできない。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- storm-control level（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show storm-control（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F