[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# snmp trap link-status suppress

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config-if)# snmp trap link-status suppress {time {<1-60>|default} & threshold {<1-20>|default}}`

`(config-if)# no snmp trap link-status suppress`

対象インターフェースにおいて、単位時間内に生成可能なSNMPのリンクステータス通知メッセージ（linkUp、linkDownトラップ）の数を制限する。
no形式で実行した場合は制限なしに設定する。
初期設定では、1分あたり20個までに制限されている。
本コマンドを通常形式で実行するときは、少なくともtime、thresholdのどちらかのパラメーターを指定する必要がある。

### パラメーター

`time {<1-60>|default}` | 単位時間（秒）。defaultは初期値を意味する。初期値および省略時値は60
`threshold {<1-20>|default}` | 単位時間内に生成できる通知メッセージの最大数。defaultは初期値を意味する。初期値および省略時値は20

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1のリンクステータス通知メッセージ生成数を1分あたり10個までに制限する。最初のメッセージが生成されてから1分以内に合計10個のメッセージが生成されると、それ以降は（最初のメッセージ生成から）1分が経過するまでメッセージを生成しない。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# snmp trap link-status suppress time 60 threshold 10 ↓

■ スイッチポート1.0.2のリンクステータス通知メッセージ生成数を無制限に設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# no snmp trap link-status suppress ↓

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- snmp trap link-status suppress（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
snmp trap link-status（インターフェースモード）
snmp-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F