[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show mls qos interface queue-counters

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`> show mls qos interface IFNAME queue-counters [queue <0-7>]`

指定したスイッチポートの送信キューの現在長と最大長を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名
`queue <0-7>` | 特定の送信キューの情報だけを表示したいときに指定する。省略時はすべての送信キューが対象となる

### 使用例

    awplus> show mls qos interface port1.0.12 queue-counters ↓
    Interface port1.0.12 Queue Counters:
      Port queue length       22
      Egress Queue length:
        Queue 0                0
        Queue 1                0
        Queue 2               23
        Queue 3                0
        Queue 4                0
        Queue 5                0
        Queue 6                0
        Queue 7                0

表 1
Interface | スイッチポートのインターフェース名
Port queue length | 該当スイッチポートの送信キューに格納されているフレームの合計数
Egress Queue length | 該当スイッチポートの各送信キュー（Queue 0〜7）に格納されているフレームの数

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F