[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip ospf mtu-ignore

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（OSPF）

`(config-if)# [no] ip ospf [A.B.C.D] mtu-ignore`

対象OSPFインターフェースにおいて、データベース記述パケットの交換時にMTUのチェックを行わないようにする。
no形式で実行した場合はデータベース記述パケットの交換時にMTUをチェックするようにする。
初期設定ではMTUをチェックする。
通常、MTUが一致していない相手とは隣接関係を確立できない。

### パラメーター

`A.B.C.D` | OSPFインターフェースのIPアドレス

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ip ospf mtu-ignore（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show ip ospf（非特権EXECモード）
show ip ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F