[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# Web GUI / 一般設定

GUIのインストールと準備
Web GUIクライアント要件
GUIをインストールする
GUIの使い方

本製品に対する設定は、CLI（Command Line Interface）とGUI（Graphical User Interface）にアクセスして行います。
GUIでは、Webブラウザーを使って、本製品の動作状態をモニタリングしたり、基本的な機能の設定を行ったりできます。（CLIでできる設定が、すべてできるわけではありません。）ここでは、GUIのインストール、設定や使い方について説明します。

> Note - CLIの詳細については、「運用・管理」の「システム」や「コマンドラインインターフェース（CLI）」をご覧ください。

> Note - CLIにおける制限事項は、基本的にはすべてWeb GUIにも該当します。各章の解説編・コマンド編に記載の制限事項をご参照ください。

GUIの機能は、Javaアプレットファイルを使って提供されます。GUIを使う前に、まず、Javaアプレットファイルをダウンロードしてスイッチのフラッシュメモリーにインストールします。
Javaアプレットファイルがスイッチにインストールされていれば、GUIを使うのに、特別なコマンドを実行する必要はありません。ブラウザーとのコネクションが確立すると、スイッチはインストール済みのJavaアプレットファイルを転送するので、どのJavaアプレットファイルを使うかを知らせる必要もありません。

> Note - GUIを使用する場合はIPv4上のSNMPエージェント機能を無効化しないでください（初期設定は有効。無効化している場合はsnmp-serverコマンドで再有効化できます）。Web GUIはIPv4を用いてSNMPエージェントから各種情報を収集しているため、IPv4上のSNMPエージェントを無効化しているとGUIにログインできません。

> Note - 使用されるGUI Javaアプレットファイルは、ファームウェア起動時に自動で選択されます。ファイルが複数ある場合は、現在起動中のファームウェアバージョン用のファイルのうち最新のものが使用されます。それ以外の場合は、現在起動中のファームウェアより前のバージョン用のファイルのうち最新のものが使用されます。

## GUIのインストールと準備

Web GUIのインストール方法と、使用前する前の準備について説明します。

### Web GUIクライアント要件

GUI をインストールして使用する場合は、下記の環境でご使用ください。

- 対応OS：
  Windows XP SP2 以上、Windows Vista SP1 以上、Windows 7 SP1 以上のいずれか
- ブラウザー：
  Microsoft Internet Explorer 7.0 以上、または、 Mozilla Firefox 2.0 以上
- Java：
  Java Runtime Environment (JRE) version 6

### GUIをインストールする

1. GUI Javaアプレットファイルをダウンロードする

   > Note - GUI の Javaアプレットファイルは、最新のファームウェアと同様に、弊社ホームページからダウンロードできます。

   > Note - インストールするJavaアプレットファイルのバージョンは、そのGUIが動作するファームウェアイメージファイル（.rel）のバージョンに合わせて一番最新のバージョンをお使いください。

   Javaアプレットファイル（zipファイル形式） をダウンロードします。圧縮ファイルを解凍します。
2. GUIアプレットファイルをコピーする
   GUIアプレットファイル（.jar）をUSBメモリーまたはTFTPサーバーにコピーします。
   TFTPサーバーを使用する場合は、TFTPサーバーとの通信が可能なことも確認してください。
   コピーが終わったら、本製品のコマンドラインインターフェース（CLI）にログインします。
3. IPアドレスを設定する
   下記のコマンドを使用して、本製品にIPアドレスを設定し、Javaアプレットにアクセスできるようにします。

       awplus# configure terminal ↓
       awplus(config)# interface vlan1 ↓
       awplus(config-if)# ip address <address>/<prefix-length> ↓

   <address> には、GUI Javaアプレットに接続するときに使用するIPアドレスを設定します。例えば、IPアドレスに 192.168.2.6、マスク長に 255.255.255.0 を設定する場合は、次のコマンドを使います。

       awplus(config-if)# ip address 192.168.2.6/24 ↓

4. デフォルトゲートウェイアドレスを設定する
   必要であれば、次のコマンドを使って、デフォルトゲートウェイのアドレスを設定します。同じサブネット内のアドレスで、GUIにログインする場合は、ゲートウェイアドレスを設定する必要はありません。

       awplus(config-if)# exit ↓
       awplus(config)# ip route 0.0.0.0/0 <gateway-address> ↓

   <gateway-address> には、ゲートウェイのIPアドレスを設定します。
5. GUIアプレットファイルをスイッチにコピーする
   次のコマンドを使って、GUI Javaアプレットファイルを本製品にコピーします。
   ファイルをUSBメモリーからコピーする場合：

       awplus# copy usb:/<filename.jar> flash:/ ↓

   <filename.jar> には、手順1でダウンロードしてから解凍したファイル（.jar）のファイル名を設定します。
   ファイルをTFTPサーバーからコピーする場合：

       awplus# copy tftp://<server-address>/<filename.jar> flash:/ ↓

   <server-address> には、TFTPサーバーのアドレスを設定します。<filename.jar> には、手順1でダウンロードしてから解凍したファイル（.jar）のファイル名を設定します。
6. GUIにログインするためのユーザーを追加する
   GUIにログインするには、下記のコマンドを使って、GUIログイン用のユーザーアカウントを作成します。

       awplus(config)# username <username> privilege 15 password <password> ↓

   > Note - GUIログイン用のユーザーアカウントは、複数作成することができます。詳細は、「運用・管理 / ユーザー認証」の概要や、usernameコマンドの説明を参照してください。

7. ログインする
   ブラウザーを起動し、手順3で設定したIPアドレスを入力します。GUI Javaアプレットが起動すると、ログイン画面が表示されます。手順6で設定した、ユーザー名とパスワードを入力してログインします。

   > Note - GUIを使用する場合はIPv4上のSNMPエージェント機能を無効化しないでください（初期設定は有効。無効化している場合はsnmp-serverコマンドで再有効化できます）。Web GUIはIPv4を用いてSNMPエージェントから各種情報を収集しているため、IPv4上のSNMPエージェントを無効化しているとGUIにログインできません。

   > Note - GUIへのアクセスはIPv4経由でのみ可能です。IPv6経由ではアクセスできません。

   > Note - 使用されるGUI Javaアプレットファイルは、ファームウェア起動時に自動で選択されます。ファイルが複数ある場合は、現在起動中のファームウェアバージョン用のファイルのうち最新のものが使用されます。それ以外の場合は、現在起動中のファームウェアより前のバージョン用のファイルのうち最新のものが使用されます。

   > Note - ブラウザーでGUIにログインするとGUI Javaアプレットファイルは自動的にPCにキャッシュとして保存される場合があります。このため、スイッチのJavaアプレットファイルを最新のものに更新された場合は、PC側でJavaアプレットのキャッシュを削除してください。以前のバージョンのJavaアプレットファイルがPCに残っておりますと、GUIの表示が最新とならない場合があります。PC上のJavaアプレットのキャッシュを削除する手順につきましては、JAVAサイトのヘルプ資料「Java Runtime Environment (JRE) のキャッシュを消去する」をご参照ください。

## GUIの使い方

「System」の章以降で、Web GUIの使い方について説明します。スイッチにGUIのファイルがインストールされ、ブラウザーの準備が整っていることを前提に説明していますので、使い始める前に本章を必ずお読みください。
以下の章では、設定画面はタブ名称で記述し、設定画面に表示される項目について説明していきます。

- System（「Web GUI」/「System」をご覧ください。）
- Switching（「Web GUI」/「Switching」をご覧ください。）
- IP（「Web GUI」/「IP」をご覧ください。）
- Resiliency and High Availability（「Web GUI」/「Resiliency and High Availability」をご覧ください。）
- Management（「Web GUI」/「Management」をご覧ください。）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F