[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# multicast

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`(config-if)# [no] multicast`

対象スイッチポートでマルチキャストルーティング（L3転送）を有効にする。
no形式で実行した場合はマルチキャストルーティング（L3転送）を無効にする。
初期値は有効。
スイッチポートでマルチキャストルーティングを無効にすると、IPマルチキャストルーティングの設定が適切に行われていても、該当ポートで受信したマルチキャストパケットは他VLANに転送されなくなる。
なお、本コマンドは同一VLAN内でのマルチキャストパケットの転送処理（L2転送）には影響しない。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- multicast（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F