[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# auth timeout supp-timeout

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth timeout supp-timeout <1-65535>`

`(config-if)# no auth timeout supp-timeout`

802.1X-2004互換モード使用時、対象スイッチポートにおいてポート認証を行うときの、Supplicantからの応答待ち時間（suppTimeout）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-65535>` | Supplicantからの応答待ち時間（秒）。初期値は30秒

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、あらかじめ対象スイッチポートで802.1X認証機能が設定されている場合に有効となる（dot1x port-controlコマンド）。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- auth timeout supp-timeout（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

dot1x eapol-version（インターフェースモード）
dot1x timeout tx-period（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F