[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ntp server

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / NTP

`(config)# ntp server SERVER [version <1-4>] [prefer]`

`(config)# no ntp server SERVER`

NTPサーバーリストにIPアドレスを追加する。
no形式で実行した場合は、NTPサーバーリストからIPアドレスを削除する。
本製品は、本コマンドで指定したNTPサーバーに対し、クライアントモードで動作する。すなわち、本製品の時計を該当サーバーの時計に一方的に同期するだけで、該当サーバーが本製品の時計に同期することはできない。

### パラメーター

`SERVER :=` | `{A.B.C.D|X:X::X:X|HOSTNAME}`
| NTPサーバーのIPv4/IPv6アドレスまたはホスト名
`version <1-4>` | NTPのバージョンを1〜4から選択して指定する。省略時は4
`prefer` | このNTPサーバーを優先的に使用したい場合に指定する

### 使用例

    awplus(config)# ntp server 172.17.28.1 ↓
    Translating "172.17.28.1"... [OK]

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ntp server（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

ntp access-group（グローバルコンフィグモード）
ntp master（グローバルコンフィグモード）
ntp peer（グローバルコンフィグモード）
show ntp associations（非特権EXECモード）
show ntp status（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F