[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# gvrp dynamic-vlan-creation

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / GVRP

`(config)# [no] gvrp dynamic-vlan-creation`

ダイナミックVLANを作成する機能を有効にする。
no形式で実行した場合は、無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# gvrp enable ↓
    awplus(config)# gvrp dynamic-vlan-creation ↓

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- gvrp dynamic-vlan-creation（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show gvrp configuration（非特権EXECモード）
gvrp enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F