### 全コマンド索引

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W]

A (top)

aaa accounting auth-mac (グローバルコンフィグモード)
aaa accounting auth-web (グローバルコンフィグモード)
aaa accounting commands (グローバルコンフィグモード)
aaa accounting dot1x (グローバルコンフィグモード)
aaa accounting login (グローバルコンフィグモード)
aaa accounting update (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication auth-mac (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication auth-web (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication dot1x (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication enable default group tacacs (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication enable default local (グローバルコンフィグモード)
aaa authentication login (グローバルコンフィグモード)
aaa group server radius (グローバルコンフィグモード)
aaa local authentication attempts lockout-time (グローバルコンフィグモード)
aaa local authentication attempts max-fail (グローバルコンフィグモード)
accept-lifetime (キーチェーン・キーモード)
access-group (インターフェースモード)
access-group insert-before (インターフェースモード)
access-list extended (グローバルコンフィグモード)
access-list extended(list) (グローバルコンフィグモード)
access-list extended(seq entry) (名前付き拡張IPアクセスリストモード)
access-list hardware(list) (グローバルコンフィグモード)
access-list hardware(seq entry) (ハードウェアアクセスリストモード)
access-list standard (グローバルコンフィグモード)
access-list standard(list) (グローバルコンフィグモード)
access-list standard(seq entry) (名前付き標準IPアクセスリストモード)
access-list(extended) (グローバルコンフィグモード)
access-list(extended)(list) (グローバルコンフィグモード)
access-list(extended)(seq entry) (番号付き拡張IPアクセスリストモード)
access-list(hardware ip) (グローバルコンフィグモード)
access-list(hardware mac) (グローバルコンフィグモード)
access-list(standard) (グローバルコンフィグモード)
access-list(standard)(list) (グローバルコンフィグモード)
access-list(standard)(seq entry) (番号付き標準IPアクセスリストモード)
accounting login (ラインモード)
activate (特権EXECモード)
active (トリガーモード)
active (Pingポーリングモード)
address prefix (DHCPv6モード)
address range (DHCPv6モード)
advertisement-interval (VRRPモード)
area authentication (OSPFモード)
area authentication ipsec spi (OSPFモード)
area default-cost (OSPFモード)
area default-cost (OSPFv3モード)
area encryption ipsec spi esp (OSPFモード)
area filter-list (OSPFモード)
area nssa (OSPFモード)
area range (OSPFモード)
area range (OSPFv3モード)
area stub (OSPFモード)
area stub (OSPFv3モード)
area virtual-link (OSPFモード)
area virtual-link (OSPFv3モード)
area virtual-link authentication ipsec spi (OSPFモード)
area virtual-link encryption ipsec spi (OSPFモード)
arp (グローバルコンフィグモード)
arp log (グローバルコンフィグモード)
arp security (インターフェースモード)
arp security violation (インターフェースモード)
arp-aging-timeout (インターフェースモード)
arp-mac-disparity (インターフェースモード)
atmf backup (グローバルコンフィグモード)
atmf backup enable (グローバルコンフィグモード)
atmf backup now (特権EXECモード)
atmf backup stop (特権EXECモード)
atmf domain vlan (グローバルコンフィグモード)
atmf enable (グローバルコンフィグモード)
atmf group (グローバルコンフィグモード)
atmf management subnet (グローバルコンフィグモード)
atmf management vlan (グローバルコンフィグモード)
atmf master (グローバルコンフィグモード)
atmf network-name (グローバルコンフィグモード)
atmf reboot-rolling (特権EXECモード)
atmf recover (特権EXECモード)
atmf remote-login (特権EXECモード)
atmf working-set (特権EXECモード)
auth auth-fail vlan (インターフェースモード)
auth critical (インターフェースモード)
auth dynamic-vlan-creation (インターフェースモード)
auth guest-vlan (インターフェースモード)
auth host-mode (インターフェースモード)
auth log (インターフェースモード)
auth max-supplicant (インターフェースモード)
auth reauthentication (インターフェースモード)
auth roaming disconnected (インターフェースモード)
auth roaming enable (インターフェースモード)
auth supplicant-mac (インターフェースモード)
auth timeout connect-timeout (インターフェースモード)
auth timeout quiet-period (インターフェースモード)
auth timeout reauth-period (インターフェースモード)
auth timeout server-timeout (インターフェースモード)
auth timeout supp-timeout (インターフェースモード)
auth two-step enable (インターフェースモード)
auth-mac enable (インターフェースモード)
auth-mac method (インターフェースモード)
auth-mac reauth-relearning (インターフェースモード)
auth-mac username (グローバルコンフィグモード)
auth-web enable (インターフェースモード)
auth-web forward (インターフェースモード)
auth-web max-auth-fail (インターフェースモード)
auth-web method (インターフェースモード)
auth-web-server dhcp ipaddress (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server dhcp lease (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server dhcp wpad-option (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server http-redirect (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server intercept-port (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server ipaddress (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server mode (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server ping-poll enable (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server ping-poll failcount (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server ping-poll interval (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server ping-poll reauth-timer-refresh (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server ping-poll timeout (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server port (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server redirect-delay-time (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server redirect-url (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server session-keep (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server ssl (グローバルコンフィグモード)
auth-web-server sslport (グローバルコンフィグモード)
authentication (RADIUSサーバーモード)
auto-cost reference bandwidth (OSPFv3モード)
autoboot enable (グローバルコンフィグモード)

B (top)

backpressure (インターフェースモード)
banner exec (グローバルコンフィグモード)
banner login (グローバルコンフィグモード)
banner motd (グローバルコンフィグモード)
boot config-file (グローバルコンフィグモード)
boot system (グローバルコンフィグモード)
bootfile (DHCPモード)

C (top)

capability restart (OSPFモード)
cd (特権EXECモード)
channel-group (インターフェースモード)
circuit-failover (VRRPモード)
cisco-metric-behavior (RIPモード)
cisco-metric-behavior (RIPngモード)
class (ポリシーマップモード)
class-map (グローバルコンフィグモード)
clear aaa local user lockout (特権EXECモード)
clear arp security statistics (特権EXECモード)
clear arp-cache (特権EXECモード)
clear atmf links statistics (特権EXECモード)
clear counter ipv6 dhcp-client (特権EXECモード)
clear counter ipv6 dhcp-server (特権EXECモード)
clear counter stack (特権EXECモード)
clear exception log (特権EXECモード)
clear gvrp statistics (特権EXECモード)
clear ip dhcp binding (特権EXECモード)
clear ip dhcp snooping binding (特権EXECモード)
clear ip dhcp snooping statistics (特権EXECモード)
clear ip dns forwarding cache (特権EXECモード)
clear ip igmp (特権EXECモード)
clear ip mroute statistics (特権EXECモード)
clear ip ospf process (特権EXECモード)
clear ip pim sparse-mode bsr rp-set (特権EXECモード)
clear ip prefix-list (特権EXECモード)
clear ip rip route (特権EXECモード)
clear ipv6 dhcp binding (特権EXECモード)
clear ipv6 dhcp client (特権EXECモード)
clear ipv6 mld (特権EXECモード)
clear ipv6 mroute (特権EXECモード)
clear ipv6 mroute pim sparse-mode (特権EXECモード)
clear ipv6 mroute statistics (特権EXECモード)
clear ipv6 multicast route (特権EXECモード)
clear ipv6 neighbors (特権EXECモード)
clear ipv6 ospf process (特権EXECモード)
clear ipv6 pim sparse-mode bsr rp-set (特権EXECモード)
clear ipv6 prefix-list (特権EXECモード)
clear ipv6 rip route (特権EXECモード)
clear lacp counters (特権EXECモード)
clear line console (特権EXECモード)
clear line vty (特権EXECモード)
clear lldp statistics interface (特権EXECモード)
clear lldp table interface (特権EXECモード)
clear log (特権EXECモード)
clear loop-protection counters (特権EXECモード)
clear mac address-table (特権EXECモード)
clear mls qos interface policer-counters (特権EXECモード)
clear ping-poll (特権EXECモード)
clear port counter (特権EXECモード)
clear power-inline counters interface (特権EXECモード)
clear radius local-server statistics (特権EXECモード)
clear spanning-tree detected protocols (特権EXECモード)
clear ssh (特権EXECモード)
clear vlan statistics (特権EXECモード)
clock set (特権EXECモード)
clock timezone (グローバルコンフィグモード)
commit (ハードウェアアクセスリストモード)
compatible rfc1583 (OSPFモード)
configure terminal (特権EXECモード)
continuous-reboot-prevention (グローバルコンフィグモード)
copy (特権EXECモード)
create autoboot (特権EXECモード)
critical-interval (Pingポーリングモード)
crypto key destroy hostkey (グローバルコンフィグモード)
crypto key destroy userkey (グローバルコンフィグモード)
crypto key generate hostkey (グローバルコンフィグモード)
crypto key generate userkey (グローバルコンフィグモード)
crypto key pubkey-chain knownhosts (グローバルコンフィグモード)
crypto key pubkey-chain userkey (グローバルコンフィグモード)
crypto pki enroll local (グローバルコンフィグモード)
crypto pki enroll local local-radius-all-users (グローバルコンフィグモード)
crypto pki enroll local user (グローバルコンフィグモード)
crypto pki export local pem url (グローバルコンフィグモード)
crypto pki export local pkcs12 (グローバルコンフィグモード)
crypto pki trustpoint local (グローバルコンフィグモード)

D (top)

day (トリガーモード)
deadtime (サーバーグループモード)
default log (グローバルコンフィグモード)
default-action (ポリシーマップモード)
default-information originate (RIPモード)
default-information originate (OSPFモード)
default-information originate (RIPngモード)
default-metric (RIPモード)
default-metric (OSPFモード)
default-metric (OSPFv3モード)
default-metric (RIPngモード)
default-router (DHCPモード)
delete (特権EXECモード)
delete mail (特権EXECモード)
description (インターフェースモード)
description (ポリシーマップモード)
description (トリガーモード)
description (Pingポーリングモード)
dir (特権EXECモード)
disable (特権EXECモード)
disable (VRRPモード)
distance (RIPモード)
distance (OSPFモード)
distance (OSPFv3モード)
distribute-list (RIPモード)
distribute-list (OSPFモード)
distribute-list (RIPngモード)
dns-server (DHCPモード)
dns-server (DHCPv6モード)
do (任意のコンフィグモード)
domain-name (DHCPモード)
domain-name (DHCPv6モード)
dos ipoptions (インターフェースモード)
dos land (インターフェースモード)
dos ping-of-death (インターフェースモード)
dos smurf (インターフェースモード)
dos synflood (インターフェースモード)
dos teardrop (インターフェースモード)
dot1x control-direction (インターフェースモード)
dot1x eap (グローバルコンフィグモード)
dot1x eapol-version (インターフェースモード)
dot1x max-auth-fail (インターフェースモード)
dot1x max-reauth-req (インターフェースモード)
dot1x port-control (インターフェースモード)
dot1x timeout tx-period (インターフェースモード)
duplex (インターフェースモード)

E (top)

echo (非特権EXECモード)
ecofriendly led (グローバルコンフィグモード)
ecofriendly lpi (インターフェースモード)
edit (特権EXECモード)
egress-rate-limit (インターフェースモード)
egress-vlan-id (RADIUSサーバー・ユーザーグループモード)
egress-vlan-name (RADIUSサーバー・ユーザーグループモード)
enable (非特権EXECモード)
enable (VRRPモード)
enable db-summary-opt (OSPFモード)
enable password (グローバルコンフィグモード)
enable secret (グローバルコンフィグモード)
end (任意のコンフィグモード)
epsr (EPSRモード)
epsr configuration (グローバルコンフィグモード)
epsr datavlan (EPSRモード)
epsr enhancedrecovery enable (EPSRモード)
epsr mode master (EPSRモード)
epsr mode transit (EPSRモード)
epsr priority (EPSRモード)
epsr state (EPSRモード)
epsr trap (EPSRモード)
erase proxy-autoconfig-file (特権EXECモード)
erase startup-config (特権EXECモード)
erase web-auth-https-file (特権EXECモード)
exception coredump size (グローバルコンフィグモード)
exec-timeout (ラインモード)
exit (任意のモード)

F (top)

fail-count (Pingポーリングモード)
findme (特権EXECモード)
flowcontrol (インターフェースモード)

G (top)

group (RADIUSサーバーモード)
gvrp (インターフェースモード)
gvrp dynamic-vlan-creation (グローバルコンフィグモード)
gvrp enable (グローバルコンフィグモード)
gvrp registration (インターフェースモード)
gvrp timer (インターフェースモード)

H (top)

help (任意のモード)
host (DHCPモード)
host (OSPFモード)
hostname (グローバルコンフィグモード)

I (top)

instance priority (MSTモード)
instance vlan (MSTモード)
interface (グローバルコンフィグモード)
interface (VRRPモード)
interface tunnel (グローバルコンフィグモード)
ip (Pingポーリングモード)
ip address (インターフェースモード)
ip address dhcp (インターフェースモード)
ip as-path access-list (グローバルコンフィグモード)
ip community-list expanded (グローバルコンフィグモード)
ip community-list standard (グローバルコンフィグモード)
ip community-list(expanded) (グローバルコンフィグモード)
ip community-list(standard) (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp bootp ignore (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp option (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp snooping (インターフェースモード)
ip dhcp snooping agent-option (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp snooping agent-option allow-untrusted (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp snooping agent-option circuit-id vlantriplet (インターフェースモード)
ip dhcp snooping agent-option remote-id (インターフェースモード)
ip dhcp snooping binding (特権EXECモード)
ip dhcp snooping database (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp snooping delete-by-client (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp snooping delete-by-linkdown (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp snooping max-bindings (インターフェースモード)
ip dhcp snooping subscriber-id (インターフェースモード)
ip dhcp snooping trust (インターフェースモード)
ip dhcp snooping verify mac-address (グローバルコンフィグモード)
ip dhcp snooping violation (インターフェースモード)
ip dhcp-relay agent-option (インターフェースモード)
ip dhcp-relay agent-option checking (インターフェースモード)
ip dhcp-relay agent-option remote-id (インターフェースモード)
ip dhcp-relay information policy (インターフェースモード)
ip dhcp-relay max-message-length (インターフェースモード)
ip dhcp-relay maxhops (インターフェースモード)
ip dhcp-relay server-address (インターフェースモード)
ip directed-broadcast (インターフェースモード)
ip dns forwarding (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding cache (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding dead-time (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding retry (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding source-interface (グローバルコンフィグモード)
ip dns forwarding timeout (グローバルコンフィグモード)
ip domain-list (グローバルコンフィグモード)
ip domain-lookup (グローバルコンフィグモード)
ip domain-name (グローバルコンフィグモード)
ip forward-protocol udp (グローバルコンフィグモード)
ip gratuitous-arp-link (グローバルコンフィグモード)
ip helper-address (インターフェースモード)
ip igmp (インターフェースモード)
ip igmp access-group (インターフェースモード)
ip igmp immediate-leave (インターフェースモード)
ip igmp last-member-query-count (インターフェースモード)
ip igmp last-member-query-interval (インターフェースモード)
ip igmp limit (グローバルコンフィグモード)
ip igmp limit (インターフェースモード)
ip igmp mroute-proxy (インターフェースモード)
ip igmp proxy-service (インターフェースモード)
ip igmp querier-timeout (インターフェースモード)
ip igmp query-holdtime (インターフェースモード)
ip igmp query-interval (インターフェースモード)
ip igmp query-max-response-time (インターフェースモード)
ip igmp robustness-variable (インターフェースモード)
ip igmp snooping (グローバルコンフィグモード)
ip igmp snooping (インターフェースモード)
ip igmp snooping fast-leave (インターフェースモード)
ip igmp snooping mrouter interface (インターフェースモード)
ip igmp snooping querier (インターフェースモード)
ip igmp snooping report-suppression (インターフェースモード)
ip igmp snooping tcn query solicit (グローバルコンフィグモード)
ip igmp snooping tcn query solicit (インターフェースモード)
ip igmp snooping tcn query solicit root (グローバルコンフィグモード)
ip igmp source-address-check (インターフェースモード)
ip igmp ssm (グローバルコンフィグモード)
ip igmp ssm-map enable (グローバルコンフィグモード)
ip igmp ssm-map static (グローバルコンフィグモード)
ip igmp static-group (インターフェースモード)
ip igmp version (インターフェースモード)
ip local-proxy-arp (インターフェースモード)
ip mroute (グローバルコンフィグモード)
ip multicast forward-first-packet (グローバルコンフィグモード)
ip multicast route (グローバルコンフィグモード)
ip multicast route-limit (グローバルコンフィグモード)
ip multicast-routing (グローバルコンフィグモード)
ip multicast-routing border (グローバルコンフィグモード)
ip name-server (グローバルコンフィグモード)
ip ospf authentication (インターフェースモード)
ip ospf authentication-key (インターフェースモード)
ip ospf cost (インターフェースモード)
ip ospf database-filter (インターフェースモード)
ip ospf dead-interval (インターフェースモード)
ip ospf disable all (インターフェースモード)
ip ospf hello-interval (インターフェースモード)
ip ospf message-digest-key (インターフェースモード)
ip ospf mtu (インターフェースモード)
ip ospf mtu-ignore (インターフェースモード)
ip ospf network (インターフェースモード)
ip ospf priority (インターフェースモード)
ip ospf retransmit-interval (インターフェースモード)
ip ospf transmit-delay (インターフェースモード)
ip pim accept-register list (グローバルコンフィグモード)
ip pim bsr-candidate (グローバルコンフィグモード)
ip pim cisco-register-checksum (グローバルコンフィグモード)
ip pim crp-cisco-prefix (グローバルコンフィグモード)
ip pim dense-mode (インターフェースモード)
ip pim dr-priority (インターフェースモード)
ip pim exclude-genid (インターフェースモード)
ip pim hello-holdtime (インターフェースモード)
ip pim hello-interval (インターフェースモード)
ip pim ignore-rp-set-priority (グローバルコンフィグモード)
ip pim jp-timer (グローバルコンフィグモード)
ip pim max-graft-retries (インターフェースモード)
ip pim neighbor-filter (インターフェースモード)
ip pim propagation-delay (インターフェースモード)
ip pim register-rate-limit (グローバルコンフィグモード)
ip pim register-rp-reachability (グローバルコンフィグモード)
ip pim register-source (グローバルコンフィグモード)
ip pim register-suppression (グローバルコンフィグモード)
ip pim rp-address (グローバルコンフィグモード)
ip pim rp-candidate (グローバルコンフィグモード)
ip pim rp-register-kat (グローバルコンフィグモード)
ip pim sparse-mode (インターフェースモード)
ip pim spt-threshold (グローバルコンフィグモード)
ip pim ssm (グローバルコンフィグモード)
ip pim state-refresh origination-interval (インターフェースモード)
ip prefix-list (グローバルコンフィグモード)
ip proxy-arp (インターフェースモード)
ip radius source-interface (グローバルコンフィグモード)
ip rip authentication key-chain (インターフェースモード)
ip rip authentication mode (インターフェースモード)
ip rip authentication string (インターフェースモード)
ip rip receive version (インターフェースモード)
ip rip receive-packet (インターフェースモード)
ip rip send version (インターフェースモード)
ip rip send-packet (インターフェースモード)
ip rip split-horizon (インターフェースモード)
ip route (グローバルコンフィグモード)
ip source binding (グローバルコンフィグモード)
ipv6 access-list standard (グローバルコンフィグモード)
ipv6 access-list standard(list) (グローバルコンフィグモード)
ipv6 access-list standard(seq entry) (名前付き標準IPv6アクセスリストモード)
ipv6 address (インターフェースモード)
ipv6 address autoconfig (インターフェースモード)
ipv6 address dhcp (インターフェースモード)
ipv6 address(DHCPv6 PD) (インターフェースモード)
ipv6 dhcp client pd (インターフェースモード)
ipv6 dhcp option (グローバルコンフィグモード)
ipv6 dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
ipv6 dhcp server (インターフェースモード)
ipv6 enable (インターフェースモード)
ipv6 forwarding (グローバルコンフィグモード)
ipv6 local pool (グローバルコンフィグモード)
ipv6 mld (インターフェースモード)
ipv6 mld access-group (インターフェースモード)
ipv6 mld immediate-leave (インターフェースモード)
ipv6 mld last-member-query-count (インターフェースモード)
ipv6 mld last-member-query-interval (インターフェースモード)
ipv6 mld limit (グローバルコンフィグモード)
ipv6 mld limit (インターフェースモード)
ipv6 mld querier-timeout (インターフェースモード)
ipv6 mld query-interval (インターフェースモード)
ipv6 mld query-max-response-time (インターフェースモード)
ipv6 mld robustness-variable (インターフェースモード)
ipv6 mld snooping (グローバルコンフィグモード)
ipv6 mld snooping (インターフェースモード)
ipv6 mld snooping fast-leave (インターフェースモード)
ipv6 mld snooping mrouter interface (インターフェースモード)
ipv6 mld snooping querier (インターフェースモード)
ipv6 mld snooping report-suppression (インターフェースモード)
ipv6 mld static-group (インターフェースモード)
ipv6 mld version (インターフェースモード)
ipv6 multicast route (グローバルコンフィグモード)
ipv6 multicast route-limit (グローバルコンフィグモード)
ipv6 multicast-routing (グローバルコンフィグモード)
ipv6 nd managed-config-flag (インターフェースモード)
ipv6 nd other-config-flag (インターフェースモード)
ipv6 nd prefix (インターフェースモード)
ipv6 nd ra-interval (インターフェースモード)
ipv6 nd ra-lifetime (インターフェースモード)
ipv6 nd raguard (インターフェースモード)
ipv6 nd reachable-time (インターフェースモード)
ipv6 nd suppress-ra (インターフェースモード)
ipv6 neighbor (グローバルコンフィグモード)
ipv6 ospf authentication spi (インターフェースモード)
ipv6 ospf cost (インターフェースモード)
ipv6 ospf dead-interval (インターフェースモード)
ipv6 ospf display route single-line (グローバルコンフィグモード)
ipv6 ospf encryption spi esp (インターフェースモード)
ipv6 ospf hello-interval (インターフェースモード)
ipv6 ospf priority (インターフェースモード)
ipv6 ospf retransmit-interval (インターフェースモード)
ipv6 ospf transmit-delay (インターフェースモード)
ipv6 pim accept-register list (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim bsr-border (インターフェースモード)
ipv6 pim bsr-candidate (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim cisco-register-checksum (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim crp-cisco-prefix (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim dr-priority (インターフェースモード)
ipv6 pim exclude-genid (インターフェースモード)
ipv6 pim ext-srcs-directly-connected (インターフェースモード)
ipv6 pim hello-holdtime (インターフェースモード)
ipv6 pim hello-interval (インターフェースモード)
ipv6 pim ignore-rp-set-priority (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim jp-timer (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim neighbor-filter (インターフェースモード)
ipv6 pim register-rate-limit (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim register-rp-reachability (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim register-source (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim register-suppression (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim rp embedded (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim rp-address (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim rp-candidate (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim rp-register-kat (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim sparse-mode (インターフェースモード)
ipv6 pim spt-threshold (グローバルコンフィグモード)
ipv6 pim unicast-bsm (インターフェースモード)
ipv6 prefix-list (グローバルコンフィグモード)
ipv6 rip split-horizon (インターフェースモード)
ipv6 route (グローバルコンフィグモード)
ipv6 router ospf (インターフェースモード)
ipv6 router rip (インターフェースモード)

K (top)

key (キーチェーンモード)
key chain (グローバルコンフィグモード)
key-string (キーチェーン・キーモード)

L (top)

lacp port-priority (インターフェースモード)
lacp system-priority (グローバルコンフィグモード)
lacp timeout (インターフェースモード)
lease (DHCPモード)
length (ラインモード)
length (Pingポーリングモード)
license (特権EXECモード)
license member (特権EXECモード)
line console (グローバルコンフィグモード)
line vty (グローバルコンフィグモード)
link-address (DHCPv6モード)
lldp faststart-count (グローバルコンフィグモード)
lldp holdtime-multiplier (グローバルコンフィグモード)
lldp management-address (インターフェースモード)
lldp med-notifications (インターフェースモード)
lldp med-tlv-select (インターフェースモード)
lldp non-strict-med-tlv-order-check (グローバルコンフィグモード)
lldp notification-interval (グローバルコンフィグモード)
lldp notifications (インターフェースモード)
lldp port-number-type (グローバルコンフィグモード)
lldp receive (インターフェースモード)
lldp reinit (グローバルコンフィグモード)
lldp run (グローバルコンフィグモード)
lldp timer (グローバルコンフィグモード)
lldp tlv-select (インターフェースモード)
lldp transmit (インターフェースモード)
lldp tx-delay (グローバルコンフィグモード)
location civic-location identifier (グローバルコンフィグモード)
location civic-location(sub-commands) (住所情報登録モード)
location civic-location-id (インターフェースモード)
location coord-location identifier (グローバルコンフィグモード)
location coord-location(sub-commands) (座標情報登録モード)
location coord-location-id (インターフェースモード)
location elin-location identifier (グローバルコンフィグモード)
location elin-location-id (インターフェースモード)
log (グローバルコンフィグモード)
log host startup-delay (グローバルコンフィグモード)
log size (グローバルコンフィグモード)
log time (グローバルコンフィグモード)
log(filter) (グローバルコンフィグモード)
log-rate-limit nsm (グローバルコンフィグモード)
login authentication (ラインモード)
logout (非特権EXECモード)
loop-protection (グローバルコンフィグモード)
loop-protection action (インターフェースモード)
loop-protection timeout (インターフェースモード)

M (top)

mac address-table acquire (グローバルコンフィグモード)
mac address-table ageing-time (グローバルコンフィグモード)
mac address-table static (グローバルコンフィグモード)
mac address-table thrash-limit (グローバルコンフィグモード)
mail (特権EXECモード)
mail from (グローバルコンフィグモード)
mail smtpserver (グローバルコンフィグモード)
match access-group (クラスマップモード)
match cos (クラスマップモード)
match dscp (クラスマップモード)
match eth-format protocol (クラスマップモード)
match inner-cos (クラスマップモード)
match inner-vlan (クラスマップモード)
match interface (ルートマップモード)
match ip address (ルートマップモード)
match ip next-hop (ルートマップモード)
match ip-precedence (クラスマップモード)
match ipv6 address (ルートマップモード)
match mac-type (クラスマップモード)
match metric (ルートマップモード)
match route-type (ルートマップモード)
match tag (ルートマップモード)
match tcp-flags (クラスマップモード)
match vlan (クラスマップモード)
max-concurrent-dd (OSPFモード)
max-concurrent-dd (OSPFv3モード)
maximum-paths (グローバルコンフィグモード)
mirror interface (インターフェースモード)
mkdir (特権EXECモード)
mls qos enable (グローバルコンフィグモード)
mls qos map cos-queue (グローバルコンフィグモード)
mls qos map premark-dscp (グローバルコンフィグモード)
move (特権EXECモード)
mru (インターフェースモード)
mtu (インターフェースモード)
multicast (インターフェースモード)

N (top)

nas (RADIUSサーバーモード)
neighbor (RIPモード)
neighbor (OSPFモード)
neighbor (RIPngモード)
network (DHCPモード)
network (RIPモード)
network (OSPFモード)
next-server (DHCPモード)
normal-interval (Pingポーリングモード)
ntp access-group (グローバルコンフィグモード)
ntp broadcastdelay (グローバルコンフィグモード)
ntp master (グローバルコンフィグモード)
ntp peer (グローバルコンフィグモード)
ntp server (グローバルコンフィグモード)
ntp source (グローバルコンフィグモード)

O (top)

offset-list (RIPモード)
offset-list (RIPngモード)
option (DHCPモード)
option (DHCPv6モード)
ospf abr-type (OSPFモード)
ospf restart grace-period (グローバルコンフィグモード)
ospf restart helper (グローバルコンフィグモード)
ospf router-id (OSPFモード)
overflow database (OSPFモード)
overflow database external (OSPFモード)

P (top)

passive-interface (RIPモード)
passive-interface (OSPFモード)
passive-interface (OSPFv3モード)
passive-interface (RIPngモード)
ping (非特権EXECモード)
ping-poll (グローバルコンフィグモード)
platform mac-vlan-hashing-algorithm (グローバルコンフィグモード)
platform stop-unreg-mc-flooding (グローバルコンフィグモード)
platform vlan-stacking-tpid (グローバルコンフィグモード)
polarity (インターフェースモード)
police single-rate (ポリシーマップ・クラスモード)
police twin-rate (ポリシーマップ・クラスモード)
policy-map (グローバルコンフィグモード)
power-inline allow-legacy (グローバルコンフィグモード)
power-inline description (インターフェースモード)
power-inline enable (インターフェースモード)
power-inline priority (インターフェースモード)
power-inline usage-threshold (グローバルコンフィグモード)
preempt-mode (VRRPモード)
prefix-delegation pool (DHCPv6モード)
priority (VRRPモード)
priority-queue (インターフェースモード)
private-vlan (VLANモード)
private-vlan association (VLANモード)
probe enable (DHCPモード)
probe packets (DHCPモード)
probe timeout (DHCPモード)
probe type (DHCPモード)
pwd (特権EXECモード)

R (top)

radius-server deadtime (グローバルコンフィグモード)
radius-server host (グローバルコンフィグモード)
radius-server key (グローバルコンフィグモード)
radius-server local (グローバルコンフィグモード)
radius-server retransmit (グローバルコンフィグモード)
radius-server timeout (グローバルコンフィグモード)
range (DHCPモード)
reboot (特権EXECモード)
reboot rolling (特権EXECモード)
redistribute (RIPモード)
redistribute (OSPFモード)
redistribute (OSPFv3モード)
redistribute (RIPngモード)
region (MSTモード)
reload (特権EXECモード)
reload rolling (特権EXECモード)
remark new-cos (ポリシーマップ・クラスモード)
remark-map (ポリシーマップ・クラスモード)
remote-command (特権EXECモード)
remote-login (特権EXECモード)
repeat (トリガーモード)
restart ipv6 ospf graceful (特権EXECモード)
restart ospf graceful (特権EXECモード)
restart rip graceful (特権EXECモード)
revision (MSTモード)
rip restart grace-period (グローバルコンフィグモード)
rmdir (特権EXECモード)
rmon alarm (グローバルコンフィグモード)
rmon collection history (インターフェースモード)
rmon collection stats (インターフェースモード)
rmon event (グローバルコンフィグモード)
route-map (グローバルコンフィグモード)
router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
router ipv6 rip (グローバルコンフィグモード)
router ipv6 vrrp (グローバルコンフィグモード)
router ospf (グローバルコンフィグモード)
router rip (グローバルコンフィグモード)
router vrrp (グローバルコンフィグモード)
router-id (グローバルコンフィグモード)
router-id (OSPFモード)
router-id (OSPFv3モード)

S (top)

sample-size (Pingポーリングモード)
script (トリガーモード)
security-password forced-change (グローバルコンフィグモード)
security-password history (グローバルコンフィグモード)
security-password lifetime (グローバルコンフィグモード)
security-password minimum-categories (グローバルコンフィグモード)
security-password minimum-length (グローバルコンフィグモード)
security-password reject-expired-pwd (グローバルコンフィグモード)
security-password warning (グローバルコンフィグモード)
send-lifetime (キーチェーン・キーモード)
server (サーバーグループモード)
server auth-port (RADIUSサーバーモード)
server enable (RADIUSサーバーモード)
service dhcp-relay (グローバルコンフィグモード)
service dhcp-server (グローバルコンフィグモード)
service dhcp-snooping (グローバルコンフィグモード)
service http (グローバルコンフィグモード)
service password-encryption (グローバルコンフィグモード)
service power-inline (グローバルコンフィグモード)
service ssh (グローバルコンフィグモード)
service telnet (グローバルコンフィグモード)
service terminal-length (グローバルコンフィグモード)
service-policy input (インターフェースモード)
set ip next-hop (ルートマップモード)
set ip next-hop (ポリシーマップ・クラスモード)
set metric (ルートマップモード)
set metric-type (ルートマップモード)
set tag (ルートマップモード)
sflow agent (グローバルコンフィグモード)
sflow collector (グローバルコンフィグモード)
sflow collector max-datagram-size (グローバルコンフィグモード)
sflow enable (グローバルコンフィグモード)
sflow max-header-size (インターフェースモード)
sflow polling-interval (インターフェースモード)
sflow sampling-rate (インターフェースモード)
show access-list (非特権EXECモード)
show arp (非特権EXECモード)
show arp security (非特権EXECモード)
show arp security interface (非特権EXECモード)
show arp security statistics (非特権EXECモード)
show atmf (特権EXECモード)
show atmf backup (特権EXECモード)
show atmf group (特権EXECモード)
show atmf group members (特権EXECモード)
show atmf links (特権EXECモード)
show atmf links statistics (特権EXECモード)
show atmf nodes (特権EXECモード)
show atmf session (特権EXECモード)
show atmf tech (特権EXECモード)
show atmf working-set (特権EXECモード)
show auth two-step supplicant brief (特権EXECモード)
show auth-mac (特権EXECモード)
show auth-mac diagnostics (特権EXECモード)
show auth-mac sessionstatistics (特権EXECモード)
show auth-mac statistics (特権EXECモード)
show auth-mac supplicant (特権EXECモード)
show auth-web (特権EXECモード)
show auth-web diagnostics (特権EXECモード)
show auth-web sessionstatistics (特権EXECモード)
show auth-web statistics (特権EXECモード)
show auth-web supplicant (特権EXECモード)
show auth-web-server (特権EXECモード)
show autoboot (特権EXECモード)
show banner login (非特権EXECモード)
show boot (特権EXECモード)
show class-map (非特権EXECモード)
show clock (非特権EXECモード)
show continuous-reboot-prevention (特権EXECモード)
show counter dhcp-client (非特権EXECモード)
show counter dhcp-relay (非特権EXECモード)
show counter dhcp-server (非特権EXECモード)
show counter ipv6 dhcp-client (非特権EXECモード)
show counter ipv6 dhcp-server (非特権EXECモード)
show counter mail (非特権EXECモード)
show counter ntp (非特権EXECモード)
show counter ping-poll (非特権EXECモード)
show counter snmp-server (非特権EXECモード)
show counter stack (特権EXECモード)
show cpu (非特権EXECモード)
show cpu history (非特権EXECモード)
show crypto key hostkey (非特権EXECモード)
show crypto key pubkey-chain knownhosts (非特権EXECモード)
show crypto key pubkey-chain userkey (非特権EXECモード)
show crypto key userkey (非特権EXECモード)
show crypto pki certificates (非特権EXECモード)
show crypto pki trustpoints (非特権EXECモード)
show dhcp lease (特権EXECモード)
show dos interface (非特権EXECモード)
show dot1x (特権EXECモード)
show dot1x diagnostics (特権EXECモード)
show dot1x sessionstatistics (特権EXECモード)
show dot1x statistics (特権EXECモード)
show dot1x supplicant (特権EXECモード)
show ecofriendly (特権EXECモード)
show epsr (非特権EXECモード)
show epsr counters (非特権EXECモード)
show etherchannel (非特権EXECモード)
show exception log (非特権EXECモード)
show file (特権EXECモード)
show file systems (特権EXECモード)
show flowcontrol interface (非特権EXECモード)
show gvrp configuration (非特権EXECモード)
show gvrp machine (非特権EXECモード)
show gvrp statistics (非特権EXECモード)
show gvrp timer (非特権EXECモード)
show history (非特権EXECモード)
show hosts (非特権EXECモード)
show interface (非特権EXECモード)
show interface access-group (非特権EXECモード)
show interface status (非特権EXECモード)
show interface switchport (非特権EXECモード)
show ip access-list (非特権EXECモード)
show ip as-path-access-list (非特権EXECモード)
show ip dhcp binding (非特権EXECモード)
show ip dhcp pool (非特権EXECモード)
show ip dhcp server statistics (非特権EXECモード)
show ip dhcp server summary (非特権EXECモード)
show ip dhcp snooping (非特権EXECモード)
show ip dhcp snooping acl (非特権EXECモード)
show ip dhcp snooping agent-option (非特権EXECモード)
show ip dhcp snooping binding (非特権EXECモード)
show ip dhcp snooping interface (非特権EXECモード)
show ip dhcp snooping statistics (非特権EXECモード)
show ip dhcp-relay (非特権EXECモード)
show ip dns forwarding (非特権EXECモード)
show ip dns forwarding cache (非特権EXECモード)
show ip dns forwarding server (非特権EXECモード)
show ip domain-list (非特権EXECモード)
show ip domain-name (非特権EXECモード)
show ip igmp groups (非特権EXECモード)
show ip igmp interface (非特権EXECモード)
show ip igmp snooping mrouter interface (非特権EXECモード)
show ip igmp snooping statistics interface (非特権EXECモード)
show ip interface (非特権EXECモード)
show ip mroute (非特権EXECモード)
show ip mvif (非特権EXECモード)
show ip name-server (非特権EXECモード)
show ip ospf (非特権EXECモード)
show ip ospf border-routers (非特権EXECモード)
show ip ospf database (非特権EXECモード)
show ip ospf database asbr-summary (非特権EXECモード)
show ip ospf database external (非特権EXECモード)
show ip ospf database network (非特権EXECモード)
show ip ospf database nssa-external (非特権EXECモード)
show ip ospf database router (非特権EXECモード)
show ip ospf database summary (非特権EXECモード)
show ip ospf interface (非特権EXECモード)
show ip ospf neighbor (非特権EXECモード)
show ip ospf route (非特権EXECモード)
show ip ospf virtual-links (非特権EXECモード)
show ip pim dense-mode interface (非特権EXECモード)
show ip pim dense-mode mroute (非特権EXECモード)
show ip pim dense-mode neighbor (非特権EXECモード)
show ip pim dense-mode nexthop (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode bsr-router (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode interface (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode mroute (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode neighbor (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode nexthop (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode rp mapping (非特権EXECモード)
show ip pim sparse-mode rp-hash (非特権EXECモード)
show ip prefix-list (非特権EXECモード)
show ip protocols ospf (非特権EXECモード)
show ip protocols rip (非特権EXECモード)
show ip rip (非特権EXECモード)
show ip rip interface (非特権EXECモード)
show ip route (非特権EXECモード)
show ip route database (非特権EXECモード)
show ip route summary (非特権EXECモード)
show ip rpf (非特権EXECモード)
show ip source binding (非特権EXECモード)
show ipv6 access-list (非特権EXECモード)
show ipv6 dhcp (非特権EXECモード)
show ipv6 dhcp binding (非特権EXECモード)
show ipv6 dhcp interface (非特権EXECモード)
show ipv6 dhcp pool (非特権EXECモード)
show ipv6 forwarding (非特権EXECモード)
show ipv6 interface (非特権EXECモード)
show ipv6 mif (非特権EXECモード)
show ipv6 mld groups (非特権EXECモード)
show ipv6 mld interface (非特権EXECモード)
show ipv6 mld snooping mrouter (非特権EXECモード)
show ipv6 mld snooping statistics interface (非特権EXECモード)
show ipv6 mroute (非特権EXECモード)
show ipv6 neighbors (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf database (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf database external (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf database network (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf database router (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf interface (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf neighbor (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf route (非特権EXECモード)
show ipv6 ospf virtual-links (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode bsr-router (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode interface (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode local-members (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode mroute (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode neighbor (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode nexthop (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode rp mapping (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode rp nexthop (非特権EXECモード)
show ipv6 pim sparse-mode rp-hash (非特権EXECモード)
show ipv6 prefix-list (特権EXECモード)
show ipv6 protocols rip (非特権EXECモード)
show ipv6 rip (非特権EXECモード)
show ipv6 rip interface (非特権EXECモード)
show ipv6 route (非特権EXECモード)
show ipv6 route database (非特権EXECモード)
show ipv6 route summary (非特権EXECモード)
show lacp sys-id (非特権EXECモード)
show lacp-counter (非特権EXECモード)
show license (非特権EXECモード)
show license member (非特権EXECモード)
show lldp (非特権EXECモード)
show lldp interface (非特権EXECモード)
show lldp local-info interface (非特権EXECモード)
show lldp neighbors interface (非特権EXECモード)
show lldp statistics (非特権EXECモード)
show location (非特権EXECモード)
show log (非特権EXECモード)
show log config (非特権EXECモード)
show log permanent (非特権EXECモード)
show loop-protection (非特権EXECモード)
show mac address-table (非特権EXECモード)
show mac address-table thrash-limit (非特権EXECモード)
show mail (特権EXECモード)
show memory (非特権EXECモード)
show memory history (非特権EXECモード)
show mirror (非特権EXECモード)
show mls qos (非特権EXECモード)
show mls qos interface (非特権EXECモード)
show mls qos interface policer-counters (非特権EXECモード)
show mls qos interface queue-counters (非特権EXECモード)
show mls qos interface storm-status (非特権EXECモード)
show mls qos maps cos-queue (非特権EXECモード)
show mls qos maps premark-dscp (非特権EXECモード)
show ntp associations (非特権EXECモード)
show ntp status (非特権EXECモード)
show ping-poll (非特権EXECモード)
show platform (特権EXECモード)
show platform classifier statistics utilization brief (特権EXECモード)
show platform port (特権EXECモード)
show platform port counters (特権EXECモード)
show policy-map (非特権EXECモード)
show port etherchannel (非特権EXECモード)
show port-security interface (特権EXECモード)
show port-security intrusion (特権EXECモード)
show power-inline (非特権EXECモード)
show power-inline counters (非特権EXECモード)
show power-inline interface (非特権EXECモード)
show privilege (非特権EXECモード)
show process (非特権EXECモード)
show provisioning (非特権EXECモード)
show proxy-autoconfig-file (特権EXECモード)
show radius (非特権EXECモード)
show radius local-server group (非特権EXECモード)
show radius local-server nas (非特権EXECモード)
show radius local-server statistics (非特権EXECモード)
show radius local-server user (非特権EXECモード)
show radius statistics (非特権EXECモード)
show reboot history (非特権EXECモード)
show rmon alarm (非特権EXECモード)
show rmon event (非特権EXECモード)
show rmon history (非特権EXECモード)
show rmon statistics (非特権EXECモード)
show route-map (非特権EXECモード)
show router-id (非特権EXECモード)
show running-config (特権EXECモード)
show security-password configuration (特権EXECモード)
show security-password user (特権EXECモード)
show sflow (特権EXECモード)
show sflow interface (特権EXECモード)
show snmp-server (特権EXECモード)
show snmp-server community (特権EXECモード)
show snmp-server group (特権EXECモード)
show snmp-server user (特権EXECモード)
show snmp-server view (特権EXECモード)
show spanning-tree (非特権EXECモード)
show spanning-tree brief (非特権EXECモード)
show spanning-tree mst (非特権EXECモード)
show spanning-tree mst config (非特権EXECモード)
show spanning-tree mst instance (非特権EXECモード)
show spanning-tree statistics (特権EXECモード)
show ssh (非特権EXECモード)
show ssh client (非特権EXECモード)
show ssh server (非特権EXECモード)
show ssh server allow-users (非特権EXECモード)
show ssh server deny-users (非特権EXECモード)
show stack (非特権EXECモード)
show startup-config (特権EXECモード)
show static-channel-group (非特権EXECモード)
show storm-control (非特権EXECモード)
show system (非特権EXECモード)
show system environment (非特権EXECモード)
show system pluggable (非特権EXECモード)
show system serialnumber (非特権EXECモード)
show tacacs (非特権EXECモード)
show tech-support (特権EXECモード)
show telnet (非特権EXECモード)
show trigger (特権EXECモード)
show udld (特権EXECモード)
show udld neighbors (特権EXECモード)
show udld port (特権EXECモード)
show users (非特権EXECモード)
show version (非特権EXECモード)
show vlan (非特権EXECモード)
show vlan classifier group (非特権EXECモード)
show vlan classifier interface group (非特権EXECモード)
show vlan classifier rule (非特権EXECモード)
show vlan private-vlan (非特権EXECモード)
show vlan statistics (非特権EXECモード)
show vrrp (非特権EXECモード)
show vrrp counters (非特権EXECモード)
show vrrp ipv6 (非特権EXECモード)
shutdown (インターフェースモード)
snmp trap link-status (インターフェースモード)
snmp trap link-status suppress (インターフェースモード)
snmp trap link-status trap-delay (インターフェースモード)
snmp-server (グローバルコンフィグモード)
snmp-server community (グローバルコンフィグモード)
snmp-server contact (グローバルコンフィグモード)
snmp-server enable trap (グローバルコンフィグモード)
snmp-server engineid local (グローバルコンフィグモード)
snmp-server group (グローバルコンフィグモード)
snmp-server host (グローバルコンフィグモード)
snmp-server location (グローバルコンフィグモード)
snmp-server source-interface (グローバルコンフィグモード)
snmp-server startup-trap-delay (グローバルコンフィグモード)
snmp-server user (グローバルコンフィグモード)
snmp-server view (グローバルコンフィグモード)
sntp-address (DHCPv6モード)
source-ip (Pingポーリングモード)
spanning-tree autoedge (インターフェースモード)
spanning-tree bpdu (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree cisco-interoperability (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree edgeport (インターフェースモード)
spanning-tree enable (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree errdisable-timeout enable (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree errdisable-timeout interval (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree force-version (インターフェースモード)
spanning-tree forward-time (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree guard root (インターフェースモード)
spanning-tree hello-time (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree link-type (インターフェースモード)
spanning-tree max-age (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree max-hops (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree mode (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree mst configuration (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree mst instance (インターフェースモード)
spanning-tree mst instance path-cost (インターフェースモード)
spanning-tree mst instance priority (インターフェースモード)
spanning-tree path-cost (インターフェースモード)
spanning-tree portfast (インターフェースモード)
spanning-tree portfast bpdu-filter (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree portfast bpdu-filter (インターフェースモード)
spanning-tree portfast bpdu-guard (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree portfast bpdu-guard (インターフェースモード)
spanning-tree priority (グローバルコンフィグモード)
spanning-tree priority (インターフェースモード)
speed (ラインモード)
speed (インターフェースモード)
ssh (非特権EXECモード)
ssh client connect-timeout (特権EXECモード)
ssh client port (特権EXECモード)
ssh client session-timeout (特権EXECモード)
ssh client version (特権EXECモード)
ssh server (グローバルコンフィグモード)
ssh server allow-users (グローバルコンフィグモード)
ssh server authentication (グローバルコンフィグモード)
ssh server deny-users (グローバルコンフィグモード)
ssh server login-timeout (グローバルコンフィグモード)
ssh server max-startups (グローバルコンフィグモード)
ssh server resolve-hosts (グローバルコンフィグモード)
ssh server scp (グローバルコンフィグモード)
ssh server session-timeout (グローバルコンフィグモード)
ssh server sftp (グローバルコンフィグモード)
stack disabled-master-monitoring (グローバルコンフィグモード)
stack enable (グローバルコンフィグモード)
stack management subnet (グローバルコンフィグモード)
stack management vlan (グローバルコンフィグモード)
stack priority (グローバルコンフィグモード)
stack renumber (グローバルコンフィグモード)
stack renumber cascade (グローバルコンフィグモード)
stack resiliencylink (グローバルコンフィグモード)
stack virtual-chassis-id (グローバルコンフィグモード)
stack virtual-mac (グローバルコンフィグモード)
static-channel-group (インターフェースモード)
storm-action (ポリシーマップ・クラスモード)
storm-control level (インターフェースモード)
storm-downtime (ポリシーマップ・クラスモード)
storm-protection (ポリシーマップ・クラスモード)
storm-rate (ポリシーマップ・クラスモード)
storm-window (ポリシーマップ・クラスモード)
subnet-mask (DHCPモード)
summary-address (OSPFモード)
switch provision (グローバルコンフィグモード)
switchport access vlan (インターフェースモード)
switchport atmf-crosslink (インターフェースモード)
switchport atmf-link (インターフェースモード)
switchport enable vlan (インターフェースモード)
switchport mode (インターフェースモード)
switchport mode private-vlan (インターフェースモード)
switchport mode private-vlan trunk promiscuous (インターフェースモード)
switchport mode private-vlan trunk secondary (インターフェースモード)
switchport port-security (インターフェースモード)
switchport port-security aging (インターフェースモード)
switchport port-security maximum (インターフェースモード)
switchport port-security violation (インターフェースモード)
switchport private-vlan host-association (インターフェースモード)
switchport private-vlan mapping (インターフェースモード)
switchport resiliencylink (インターフェースモード)
switchport trunk allowed vlan (インターフェースモード)
switchport trunk native vlan (インターフェースモード)
switchport vlan-stacking (インターフェースモード)
switchport voice dscp (インターフェースモード)
switchport voice vlan (インターフェースモード)
switchport voice vlan priority (インターフェースモード)

T (top)

tacacs-server host (グローバルコンフィグモード)
tacacs-server key (グローバルコンフィグモード)
tacacs-server timeout (グローバルコンフィグモード)
telnet (非特権EXECモード)
telnet server (グローバルコンフィグモード)
terminal length (非特権EXECモード)
terminal monitor (特権EXECモード)
test (トリガーモード)
thrash-limiting (インターフェースモード)
time (トリガーモード)
timeout (Pingポーリングモード)
timers basic (RIPモード)
timers basic (RIPngモード)
timers spf (OSPFモード)
timers spf exp (OSPFモード)
traceroute (非特権EXECモード)
transition-mode (VRRPモード)
trap (トリガーモード)
trigger (グローバルコンフィグモード)
trigger activate (特権EXECモード)
trust dscp (ポリシーマップモード)
tunnel dscp (トンネルインターフェースモード)
tunnel mode ipv6ip (トンネルインターフェースモード)
tunnel source (トンネルインターフェースモード)
type atmf node (トリガーモード)
type cpu (トリガーモード)
type interface (トリガーモード)
type memory (トリガーモード)
type periodic (トリガーモード)
type ping-poll (トリガーモード)
type reboot (トリガーモード)
type stack disabled-master (トリガーモード)
type stack link (トリガーモード)
type stack master-fail (トリガーモード)
type stack member (トリガーモード)
type time (トリガーモード)
type usb (トリガーモード)

U (top)

udld aggressive-mode (グローバルコンフィグモード)
udld enable (グローバルコンフィグモード)
udld port (インターフェースモード)
udld port aggressive-mode (インターフェースモード)
udld port disable (インターフェースモード)
udld reset (特権EXECモード)
udld time disable-period (グローバルコンフィグモード)
udld time message-interval (グローバルコンフィグモード)
up-count (Pingポーリングモード)
user (RADIUSサーバーモード)
username (グローバルコンフィグモード)

V (top)

version (RIPモード)
virtual-ip (VRRPモード)
virtual-ipv6 (VRRPモード)
vlan (VLANモード)
vlan (RADIUSサーバー・ユーザーグループモード)
vlan classifier activate (インターフェースモード)
vlan classifier group (グローバルコンフィグモード)
vlan classifier rule (グローバルコンフィグモード)
vlan database (グローバルコンフィグモード)
vlan statistics (インターフェースモード)

W (top)

wait (特権EXECモード)
write file (特権EXECモード)
write memory (特権EXECモード)
write terminal (特権EXECモード)
wrr-queue disable queues (インターフェースモード)
wrr-queue egress-rate-limit (インターフェースモード)
wrr-queue weight (インターフェースモード)