[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show ipv6 ospf database external

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（OSPFv3）

`> show ipv6 ospf database external [A.B.C.D] [adv-router A.B.C.D|self-originate]`

リンク状態データベース（LSDB）に格納されているAS外部LSA（タイプ5LSA）の内容を表示する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | リンク状態ID（Link State ID欄）が指定値と一致するLSAだけを表示する
`adv-router A.B.C.D` | 広告元ルーター（Advertising Router欄）が指定値と一致するLSAだけを表示する
`self-originate` | 広告元ルーター（Advertising Router欄）が自身のルーターIDと一致するLSAだけを表示する

### 使用例

    awplus> show ipv6 ospf database external ↓

                    AS External Link States

      LS age: 848
      Options: 0x2 (*|-|-|-|-|-|E|-)
      LS Type: AS-external-LSA
      Link State ID: 10.10.10.0 (External Network Number)
      Advertising Router: 1.1.1.2
      LS Seq Number: 8000000f
      Checksum: 0x028b
      Length: 36
      Network Mask: /24
            Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
            TOS: 0
            Metric: 20
            Forward Address: 0.0.0.0
            External Route Tag: 0

      LS age: 689
      Options: 0x2 (*|-|-|-|-|-|E|-)
      LS Type: AS-external-LSA
      Link State ID: 10.20.10.0 (External Network Number)
      Advertising Router: 3.1.1.1
      LS Seq Number: 80000010
      Checksum: 0x1d8a
      Length: 36
      Network Mask: /24
            Metric Type: 2 (Larger than any link state path)
            TOS: 0
            Metric: 20
            Forward Address: 172.23.20.2
            External Route Tag: 0

### 関連コマンド

show ipv6 ospf database（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf database network（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf database router（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F