[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show platform

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / 一般設定

`# show platform`

platform mac-vlan-hashing-algorithmコマンド、platform stop-unreg-mc-floodingコマンド、platform vlan-stacking-tpidコマンドの設定を表示する。

### 使用例

    awplus# show platform ↓
    MAC vlan hashing algorithm    crc32l
    L3 hashing algorithm          crc32l
    stop-unreg-mc-flooding        off
    Vlan-stacking TPID            0x8100
    Hardware Filter Size          ipv4-limited-ipv6

### 関連コマンド

platform mac-vlan-hashing-algorithm（グローバルコンフィグモード）
platform stop-unreg-mc-flooding（グローバルコンフィグモード）
platform vlan-stacking-tpid（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F