[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip pim register-suppression

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# ip pim register-suppression <1-65535>`

`(config)# no ip pim register-suppression`

（PIM-SM）Register-Stopメッセージの受信後、再度Registerメッセージを送信する前に待機する平均時間（Register Suppression Timeout）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
ランデブーポイント（RP）において、ip pim rp-register-katコマンドでRP Keepalive Periodを明示的に設定していない場合、RP Keepalive PeriodはRegister Suppression Timeoutをもとに自動変更される。

### パラメーター

`<1-65535>` | Register-Stopメッセージの受信後、再度Registerメッセージを送信する前に待機する平均時間（Register Suppression Timeout）。単位は秒。初期値は60

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ip pim register-suppression（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
ip pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-register-kat（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F