[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# epsr configuration

モード: グローバルコンフィグモード --> EPSRモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`(config)# epsr configuration`

イーサネットリングプロテクション（EPSR = Ethernet Protected Switched Ring）の設定を行うEPSRモードに移行する。
EPSRモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### 使用例

■ EPSRモードに移行する。

    awplus(config)# epsr configuration ↓
    awplus(config-epsr)#

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- epsr configuration（グローバルコンフィグモード）
|
+- epsr（EPSRモード）
+- epsr datavlan（EPSRモード）
+- epsr enhancedrecovery enable（EPSRモード）
+- epsr mode master（EPSRモード）
+- epsr mode transit（EPSRモード）
+- epsr priority（EPSRモード）
+- epsr state（EPSRモード）
+- epsr trap（EPSRモード）
`

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F