[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show platform classifier statistics utilization brief

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`# show platform classifier statistics utilization brief`

ハードウェアによるフィルタリング機能が使用するシステム内部領域の消費量を表示する。

### 使用例

    awplus# show platform classifier statistics utilization brief ↓

    [Instance 1.0]
      Number of Entries:
      Policy Type      Group ID   Used / Total
      ----------------------------------------------
      ACL              1476395009    6 /  122 (  4%)
      Web Auth         1476395010    - /    - (  -%)
      DoS              Inactive      0 /    0 (  0%)
      VLAN Counter
       Group-Octet     Inactive      0 /    0 (  0%)
       Group-Packet    Inactive      0 /    0 (  0%)
      QoS                            0 /  896 (  0%)

    [Instance 1.1]
      Number of Entries:
      Policy Type      Group ID   Used / Total
      ----------------------------------------------
      ACL              1476395009    6 /  122 (  4%)
      Web Auth         1476395010    - /    - (  -%)
      DoS              Inactive      0 /    0 (  0%)
      VLAN Counter
       Group-Octet     Inactive      0 /    0 (  0%)
       Group-Packet    Inactive      0 /    0 (  0%)
      QoS                            0 /  896 (  0%)

表 1
Instance X.Y | インスタンス番号
Number of Entriesセクション | 該当インスタンスの内部領域に関する情報が表示される
Policy Type | 機能種別
Group ID | 機能ID
Used | 該当機能による内部領域の消費量
Total | 該当機能が利用可能な内部領域の総容量

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

### 関連コマンド

access-list(hardware ip)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware mac)（グローバルコンフィグモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
class-map（グローバルコンフィグモード）
epsr mode master（EPSRモード）
epsr mode transit（EPSRモード）
loop-protection（グローバルコンフィグモード）
match access-group（クラスマップモード）
policy-map（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F