[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# distribute-list

モード: RIPモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（RIP）

`(config-router)# [no] distribute-list {LISTNUM|LISTNAME|prefix PLISTNAME} {in|out} [IFNAME]`

ディストリビュートリストを定義して、RIPパケットの送受信時に経路をフィルタリングするよう設定する。
no形式で実行した場合はディストリビュートリストの定義を削除する。

### パラメーター

`LISTNUM|LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト。破棄する経路エントリーをdeny、許可する経路エントリーをpermitするよう設定しておく
| `LISTNUM :=` | `{<1-99>|<1300-1999>}`
|  | 標準IPアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト名
`prefix PLISTNAME` | IPプレフィックスリスト名。破棄する経路エントリーをdeny、許可する経路エントリーをpermitするよう設定しておく
`in|out` | ディストリビュートリストの適用方向。in（RIP経路の受信時）、out（RIP経路の送信時）から選択する
`IFNAME` | IPインターフェース名。指定したインターフェースで送受信されるRIP経路だけをディストリビュートリストの対象にしたい場合に指定する。省略時はすべてのインターフェースに適用される

### 使用例

■ vlan10からは10.0.0.0/8の範囲におさまる経路をRIPで送信しないよう設定する。

    awplus(config)# access-list 1 deny 10.0.0.0 0.255.255.255 ↓
    awplus(config)# access-list 1 permit any ↓
    awplus(config)# router rip ↓
    awplus(config-router)# distribute-list 1 out vlan10 ↓

### コマンドツリー

`router rip (グローバルコンフィグモード)
|
+- distribute-list（RIPモード）
`

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
ip prefix-list（グローバルコンフィグモード）
show ip prefix-list（非特権EXECモード）
show ip protocols rip（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F