[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# disable

モード: VRRPモード
カテゴリー: IPルーティング / VRRP

`(config-router)# disable`

対象バーチャルルーターの動作を無効にする。
router vrrpコマンド、router ipv6 vrrpコマンドで作成した直後のバーチャルルーターは無効になっている。
バーチャルルーターのパラメーターを設定する各種コマンドは、バーチャルルーターの動作が無効でないと実行できない。

### コマンドツリー

`router ipv6 vrrp (グローバルコンフィグモード)
router vrrp (グローバルコンフィグモード)
|
+- disable（VRRPモード）
`

### 関連コマンド

enable（VRRPモード）
show vrrp（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F