[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show atmf links statistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf links statistics [interface [IFRANGE]]`

対象ノードにおけるAMFの統計情報、または、対象ノードに設定されているAMF接続ポート（AMFリンク、AMFクロスリンク）の統計情報を表示する。

### パラメーター

`interface [IFRANGE]` | 指定したインターフェースの統計情報を表示する。全体を省略した場合はノード全体としての統計が表示される。また、interfaceだけ指定してIFRANGEを省略した場合はすべてのAMF接続ポートの情報が表示される

### 使用例

■ AMFの統計情報（ノード全体）を表示する。

    SBx81# show atmf links statistics ↓

    ATMF Statistics:

                                       Receive        Transmit
    --------------------------------------------------------------------------------
    Crosslink Hello                      0              0
    Crosslink Hello Domain               0              0
    Crosslink Hello Uplink               0              0
    Hello Link                           1079           1086
    Hello Neighbor                       2142           2146
    Hello Stack                          1715           1757
    Database Description                 13             1436
    Database Request                     4              2
    Database Reply                       0              6
    Database Update                      560            92
    Database Update Bitmap               0              494
    Database Acknowledge                 1625           1114
    Transmit Fails                       0              0
    Discards                             0              0
    Total ATMF Packets                   7138           8133

    ATMF Database Statistics:

    Database Entries                     94
    Database Full Ages                   0

    ATMF Packet Discards:

    Type0      0              Type1      0              Type2      0
    Type3      0              Type4      0              Type5      0
    Type6      0              Type7      0              Type8      0
    Type9      0              Type10     0              Type11     0
    Type12     0              Type13     0              Type14     0
    Type15     0              Type16     0              Type17     0
    Type18     0              Type19     0              Type20     0

■ AMF接続ポート（port1.1.1）の統計情報を表示する。

    SBx81# show atmf links statistics interface port1.1.1 ↓

    ATMF Port Statistics:

                                                 Receive        Transmit
    --------------------------------------------------------------------
    port1.1.1  Crosslink Hello                      0              0
    port1.1.1  Crosslink Hello Domain               0              0
    port1.1.1  Crosslink Hello Uplink               0              3
    port1.1.1  Hello Link                           567            569

表 1
Receive | AMFパケット受信数（メッセージタイプごとに表示）
Transmit | AMFパケット送信数（メッセージタイプごとに表示）
Database Entries | AMFデータベースに存在するエントリーの数
Database Full Ages | AMFデータベース内でエントリーがエージアウトした回数
ATMF Packet Discards | AMFパケットを破棄した回数（破棄した理由ごとに表示）

表 2：AMFパケットの破棄理由一覧
Type 0 | 非クロスリンクポートでCrosslink Helloを受信したため破棄
Type 1 | チェックサム不正によりDatabase Updateを送信せずに破棄
Type 2 | チェックサム不正によりDatabase Update Bitmapを送信せずに破棄
Type 3 | 隣接ノードの状態不正によりDatabase Updateを送信せずに破棄
Type 4 | チェックサム不正によりDatabase Updateを破棄
Type 5 | 隣接ノードの状態不正によりDatabase Updateを破棄
Type 6 | チェックサム不正によりDatabase Update Bitmapを破棄
Type 7 | 非クロスリンクポートでCrosslink Helloを受信したため破棄
Type 8 | 受信ポートの状態不正によりCrosslink Helloを破棄
Type 9 | 非クロスリンクポートでCrosslink Domain Helloを受信したため破棄
Type 10 | 受信ポートの状態不正によりCrosslink Domain Helloを破棄
Type 11 | 非クロスリンクポートでCrosslink Uplink Helloを受信したため破棄
Type 12 | 受信ポートの状態不正によりCrosslink Uplink Helloを無視
Type 13 | AMFネットワーク名の不正により破棄
Type 14 | 受信パケットが長すぎるため破棄
Type 15 | 受信パケットのプロトコルバージョンが不正なため破棄
Type 16 | 受信パケットのチェックサムが不正なため破棄
Type 17 | 受信パケットの認証タイプが不正なため破棄
Type 18 | 受信パケットのパスワードが不正なため破棄
Type 19 | 受信パケットの認証タイプが未サポートなため破棄
Type 20 | 未知の隣接ノードから受信したパケットのため破棄

### 関連コマンド

clear atmf links statistics（特権EXECモード）
show atmf links（特権EXECモード）
switchport atmf-crosslink（インターフェースモード）
switchport atmf-link（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F