[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# mtu

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPルーティング / IPインターフェース

`(config-if)# mtu <68-1500>`

`(config-if)# no mtu`

対象IPインターフェースから送信可能な本体発IPパケットとルーティングパケットの最大サイズ（Ethernetフレームのデータ部分に入るIPパケットのサイズ）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<68-1500>` | 送信可能なIPパケットの最大サイズ（バイト）。初期値は1500

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはIPインターフェース（VLANインターフェース）でのみ有効。
■ 本コマンドの設定は、スイッチポート間で転送されるパケット（スイッチングパケット）の最大サイズには影響しない。スイッチングパケットの最大サイズはmruコマンドで変更する。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- mtu（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show platform port（特権EXECモード）
mru（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F