[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# auth-web-server dhcp ipaddress

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# [no] auth-web-server dhcp ipaddress A.B.C.D/M`

Web認証サーバー（ポート認証）のDHCPサーバー機能を有効にする。デフォルトは無効。
本コマンド設定時にはipaddressパラメーターで指定したIPアドレスがWeb認証サーバーの待ち受けIPアドレスとして動作する。
本機能を有効にすると、クライアントのデフォルトゲートウェイ・DHCPサーバーにはWeb認証サーバーのIPアドレスが付与される。
また、インターセプトモードまたはプロミスキャスモード設定時は、上記に加えてクライアントのDNSサーバーにもWeb認証サーバーのIPアドレスが付与される。
no形式を指定すると、Supplicantに割り当てられているIPアドレスを消去し、Web認証サーバーのDHCPサーバー機能を無効にする。

### パラメーター

`A.B.C.D/M` | Web認証サーバーのDHCPサーバー機能に割り当てるIPv4アドレスとサブネットマスク長。A.B.C.DがDHCPサーバーのアドレスとなり、サブネットA.B.C.D/Mの範囲内から、クライアントにIPアドレスが割り当てられる

### 注意・補足事項

■ 本コマンドによってWeb認証サーバー（ポート認証）のDHCPサーバー機能を有効にし、かつDHCPサーバー機能も有効にした場合、認証前のサプリカントに対してはWeb認証サーバーのDHCPサーバー機能からIPアドレスが割り当てられる。認証成功後はDHCPサーバー機能からIPアドレスが割り当てられる。
■ 本コマンドはauth-web-server ipaddressコマンドと同時に設定することはできない。
■ 通常はシステムに設定されているIPアドレスのうちの1つを指定すればよい。
ネットワーク上に存在しないアドレス（仮想アドレス）を指定してもよいが、その場合は特に次の点に注意すること。

- SupplicantからWeb認証サーバーへのHTTPパケットは、本製品のMACアドレス宛てに送信されなくてはならない。
  すなわち、認証の前後において、Supplicantのデフォルトゲートウェイとして本製品のインターフェースアドレスが設定されており、かつ、HTTPパケットの終点IPアドレスがWeb認証サーバーの待ち受けIPアドレスとなっている必要がある。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- auth-web-server dhcp ipaddress（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show auth-web-server（特権EXECモード）
auth-web-server dhcp lease（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F