[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 forwarding

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 一般設定

`(config)# [no] ipv6 forwarding`

IPv6機能を有効化する。
no形式で実行した場合はIPv6機能を無効にする。
IPv6機能を無効化する場合、再起動後に反映される。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ipv6 forwarding（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show ipv6 forwarding（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F