[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# service power-inline

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`(config)# service power-inline`

`(config)# no service power-inline`

システム全体でPoE給電機能を有効化する。
no形式で実行した場合は、システム全体でPoE給電機能を無効化する。
初期設定は有効。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-x510-28GPX、AT-x510-52GPX、AT-IX5-28GPXでのみ有効。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- service power-inline（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

show power-inline（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F