[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# clear ip pim sparse-mode bsr rp-set

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`# clear ip pim sparse-mode bsr rp-set *`

（PIM-SM）ブートストラップルーター（BSR）から学習したRPの情報をクリアする。

### 関連コマンド

ip pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip pim sparse-mode bsr-router（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）
show ip pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F