[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 pim ignore-rp-set-priority

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ipv6 pim ignore-rp-set-priority`

（PIM-SMv6）ランデブーポイント候補（C-RP）の中から実際に使用するRPを選択するときに、RP優先度を使用せず、ハッシュ関数だけを使用するよう設定する。
no形式で実行した場合は初期設定の動作に戻る。
初期設定では、RP優先度とハッシュ関数を用いて使用するRPを決定する。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ipv6 pim ignore-rp-set-priority（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

ipv6 pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp-hash（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F