[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ip rip split-horizon

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（RIP）

`(config-if)# ip rip split-horizon [poisoned]`

`(config-if)# no ip rip split-horizon`

該当インターフェースでRIPのスプリットホライズンアルゴリズムを有効にする。
no形式で実行した場合はスプリットホライズンアルゴリズムを無効にする。
初期設定はスプリットホライズン有効（ポイズンリバースあり）。

### パラメーター

`poisoned` | スプリットホライズンとともにポイズンリバースを有効にするとき指定する。省略時はスプリットホライズンのみでポイズンリバースは無効となる

### 使用例

■ vlan20インターフェースでスプリットホライズンを無効にする。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# no ip rip split-horizon ↓

■ vlan20インターフェースでスプリットホライズン（ポイズンリバースなし）を有効にする。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ip rip split-horizon ↓

■ vlan20インターフェースでスプリットホライズン（ポイズンリバースあり）を有効にする。これが各インターフェースの初期設定。

    awplus(config)# interface vlan20 ↓
    awplus(config-if)# ip rip split-horizon poisoned ↓

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ip rip split-horizon（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show ip rip interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F