[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# match inner-vlan

モード: クラスマップモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-cmap)# match inner-vlan <1-4094>`

`(config-cmap)# no match inner-vlan`

対象クラスマップにmatch inner-vlan節を追加する。すでにmatch inner-vlan節が存在していた場合は、内容を変更する。
no形式で実行した場合はmatch inner-vlan節を削除する。
match inner-vlan節は、ダブルタグパケットにおける内側VLANタグヘッダーのVLAN IDに基づいて、パケットをトラフィッククラスに分類するもの。

### パラメーター

`<1-4094>` | ダブルタグパケットにおける内側VLANタグヘッダーのVLAN ID。ダブルタグパケットにだけ適用される

### コマンドツリー

`class-map (グローバルコンフィグモード)
|
+- match inner-vlan（クラスマップモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F