[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# auth-web-server intercept-port

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# [no] auth-web-server intercept-port <1-65535>`

Web認証サーバーにおいて、標準のHTTP待ち受けポート（auth-web-server portコマンドで設定）以外に、指定したTCPポートを待ち受けポートとして追加する。
no形式で実行した場合は指定したTCPポートでの待ち受けを停止する。
初期状態では標準以外の待ち受けポートはなし。
プロキシー環境でWeb認証を使用する場合は、本コマンドでプロキシーサーバーの待ち受けTCPポート番号を設定することにより、プロキシーサーバー経由のHTTP通信に対しても、HTTPリダイレクト機能（auth-web-server http-redirectコマンド。初期設定で有効）が働くようになる。

### パラメーター

`<1-65535>` | 追加の待ち受けTCPポート番号

### 使用例

■ Web認証サーバーの待ち受けポートとして、プロキシーサーバーの待ち受けポートである8080番ポートを追加する。

    awplus(config)# auth-web-server intercept-port 8080 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを設定している場合は、初期設定で有効なHTTPリダイレクト（auth-web-server http-redirectコマンド）を無効化しないこと。
■ プロキシーサーバー経由のHTTP通信に対してHTTPリダイレクトが動作するためには、未認証Supplicantとプロキシーサーバーを別サブネットに置く必要がある。

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- auth-web-server intercept-port（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

auth-web-server http-redirect（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server port（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F