[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# clear ip rip route

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（RIP）

`# clear ip rip route {connected|static|rip|ospf|all|A.B.C.D/M}`

RIP経路表から指定した種類の経路エントリーを削除する。

### パラメーター

`connected` | 非RIPインターフェースの直結経路（networkコマンドで指定していないインターフェースの直結経路）
`static` | スタティック経路（ip routeコマンドで登録した経路）
`rip` | RIP経路
`ospf` | OSPF経路
`all` | すべての経路
`A.B.C.D/M` | 指定した経路エントリー

### 関連コマンド

router rip（グローバルコンフィグモード）
show ip rip（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F