[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show lacp-counter

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

`> show lacp-counter [<1-32>]`

LACPの統計カウンターを表示する。

### パラメーター

`<1-32>` | LACPチャンネルグループ番号。省略時はすべてのチャンネルグループが対象となる

### 使用例

    awplus> show lacp-counter ↓
    % Traffic statistics
    Port          LACPDUs         Marker         Pckt err
               Sent    Recv    Sent    Recv    Sent    Recv
    % Aggregator po1 (4501)
    port1.0.8   0       0       0       0       0       0
    port1.0.9   0       0       0       0       0       0
    port1.0.1   37      18      0       0       0       0
    port1.0.10  0       0       0       0       0       0
    port1.0.2   17      15      0       0       0       0
    port1.0.3   17      17      0       0       0       0
    port1.0.4   16      16      0       0       0       0
    port1.0.5   0       0       0       0       0       0
    port1.0.6   0       0       0       0       0       0
    port1.0.7   0       0       0       0       0       0

### 関連コマンド

channel-group（インターフェースモード）
clear lacp counters（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F