[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# spanning-tree portfast

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-if)# [no] spanning-tree portfast`

（RSTP/MSTP）対象スイッチポートをエッジポート（他のブリッジが存在しないPCなどの端末接続用ポート）にする。spanning-tree edgeportコマンドと同じ。
no形式で実行した場合は対象スイッチポートを通常ポート（非エッジポート）にする。
初期状態では各スイッチポートは通常ポート（非エッジポート）に設定されている。
エッジポートでは、フォワーディング状態への高速遷移が有効となる。また、エッジポートでは、ステータスが変化してもトポロジー変更通知が発生しないため、端末接続用ポートをエッジポートに設定しておけば、ネットワーク全体で無駄な処理を減らすことができる。
なお、エッジポートに設定していても、BPDUを受信した場合は通常ポート（非エッジポート）の動作となる。BPDUを受信しなくなると、再度エッジポートに戻る。

### 使用例

■ スイッチポート1.0.12をエッジポートに設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.12 ↓
    awplus(config-if)# spanning-tree portfast ↓

### 注意・補足事項

■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- spanning-tree portfast（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
spanning-tree autoedge（インターフェースモード）
spanning-tree edgeport（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-filter（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree portfast bpdu-filter（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F