[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show startup-config

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / コンフィグレーション

`# show startup-config`

起動時コンフィグ（スタートアップコンフィグ）の内容を表示する。

### 使用例

    awplus# show startup-config | include ip ↓
    ip domain-lookup
    no ip multicast-routing
     ip address 172.17.28.254/24
     ip address 192.168.10.1/24
     ip address 192.168.20.1/24
     ip address 192.168.30.1/24

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、boot config-fileコマンドで設定した実体ファイルに対して作用する。boot config-fileコマンドで実体ファイルを指定していない場合は、初期設定の実体ファイル「flash:/default.cfg」に対して作用する。

### 関連コマンド

boot config-file（グローバルコンフィグモード）
copy（特権EXECモード）
erase startup-config（特権EXECモード）
show boot（特権EXECモード）
show system（非特権EXECモード）
write file（特権EXECモード）
write memory（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F