[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# aaa local authentication attempts max-fail

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# aaa local authentication attempts max-fail <1-32>`

`(config)# no aaa local authentication attempts max-fail`

ログイン試行回数を変更する。
no形式で実行した場合はログイン試行回数を初期値に戻す。
本コマンドで指定した回数連続してログインに失敗すると、コンソールターミナルでは一定時間（初期設定は5分）ログインプロンプトが表示されなくなる。また、 Telnet/SSH接続の場合はセッションが切断され、該当クライアントからのTelnet/SSH接続要求が同じ期間拒否されるようになる。
この期間はaaa local authentication attempts lockout-timeコマンドで変更できる。

### パラメーター

`<1-32>` | ログイン試行回数。初期値は5

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- aaa local authentication attempts max-fail（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

clear aaa local user lockout（特権EXECモード）
aaa local authentication attempts lockout-time（グローバルコンフィグモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F