[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 pim register-rate-limit

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# ipv6 pim register-rate-limit <1-65535>`

`(config)# no ipv6 pim register-rate-limit`

（PIM-SMv6）Registerメッセージの送信レートを制限する。
no形式で実行した場合は送信レートの制限を解除する。
初期状態では送信レートは制限されていない。

### パラメーター

`<1-65535>` | Registerメッセージの送信レート上限値。1秒間に送信できる最大パケット数として指定する。なお、ここで指定する上限値はシステム全体の値ではなく、送信者・グループ（S,G）ペアごとの上限であることに注意

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- ipv6 pim register-rate-limit（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F