[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# cisco-metric-behavior

モード: RIPngモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（RIPng）

`(config-router)# [no] cisco-metric-behavior {enable|disable}`

RIPngルーティングメトリックの更新をCisco社製品と同じ動作に設定する。
no形式で実行した場合は、本機能を無効に設定する。
初期設定は無効。

### パラメーター

`enable` | Cisco社製品と同じ動作でのRIPngルーティングメトリックの更新を有効にする
`disable` | Cisco社製品と同じ動作でのRIPngルーティングメトリックの更新を無効にする

### コマンドツリー

`router ipv6 rip (グローバルコンフィグモード)
|
+- cisco-metric-behavior（RIPngモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F