[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# do

モード: 任意のコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / コマンドラインインターフェース（CLI）

`(config)# do TEXTLINE`

通常EXECモード（非特権または特権）で実行しなくてはならないコマンドを、グローバルコンフィグモードをはじめとする各種コンフィグモードで実行する。

### パラメーター

`TEXTLINE` | EXECモードにおけるコマンド行。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

    awplus(config)# interface vlan100 ↓
    awplus(config-if)# ip address 10.100.10.1/24 ↓
    awplus(config-if)# do show ip interface | include vlan100 ↓
    vlan100               10.100.10.1     admin up        running

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、グローバルコンフィグモードだけでなく、ラインモード、インターフェースモードなど、各種コンフィグモードでも実行できる。

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F