[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show ipv6 ospf virtual-links

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（OSPFv3）

`> show ipv6 ospf virtual-links`

仮想リンクのOSPFv3認証ステータスを表示する。

### 使用例

    awplus# show ipv6 ospf virtual-links ↓
    Virtual Link VLINK1 to router 192.168.1.10 is down
    Transit area 0.0.0.1 via interface *, instance ID 0
    Local address
    Remote address
    MD5 Authentication SPI 1000
    NULL encryption SHA-1 auth SPI 1001
    Transmit Delay is 1 sec, State Down,
    Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40,
    Retransmit 5
    Hello due in inactive
    Adjacency state Down

### 関連コマンド

area virtual-link authentication ipsec spi（OSPFモード）
area virtual-link encryption ipsec spi（OSPFモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F