[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show atmf links

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf links [brief | detail]`

対象ノードに設定されているAMF接続ポート（AMFリンク、AMFクロスリンク）の情報を表示する。

### パラメーター

`brief` | AMF接続ポートの情報を簡潔に表示する。オプション省略時はbriefと見なされる
`detail` | AMF接続ポートの情報を詳細に表示する

### 使用例

■ 対象ノードに設定されているAMF接続ポートの情報を簡潔に表示する。

    SBx81# show atmf links ↓

    ATMF Link Brief Information:

    Local    Link      Port    ATMF         Adjacent             Adjacent Link
    Port     Type      Status  State        Node                 Ifindex  State
    --------------------------------------------------------------------------------
    1.1.1    Downlink  Up      Full         FSW241               5001     Forwarding
    1.1.2    Downlink  Up      Full         FSW242               5001     Forwarding
    1.1.3    Downlink  Down    Init         -                    -        Blocking
    1.1.4    Downlink  Up      Full         host_eccd_6d82_6b3d  5001     Forwarding

表 1
Local Port | ローカルポートのインターフェース名
Link Type | ローカルポートの種別。Uplink（上位ノードと接続しているAMFリンク）、Downlink（下位ノードと接続しているAMFリンク）、Crosslink（AMFクロスリンク。同一ドメインを構成する）のいずれか。なお、ここでの上位、下位とは、2台のノード間において、マスターに近いほうを上位、遠いほうを下位としている。AMFクロスリンクで接続したノードは同一のAMFドメインを構成し、マスターからは同距離となる。マスターからの距離はshow atmf nodesコマンドのNode Depthで確認可能
Port Status | ローカルポートのリンクステータス。Up（リンクアップ）、Down（リンクダウン）のいずれか
ATMF State | ローカルポートのAMFステータス。Init（ポートがリンクダウンしている）、Hold（リンクアップ直後のため、リンクが安定していることを確認中）、Incompatible（AMFの設定が一致しないため隣接ノードから接続を拒否された。同じNode Depth値を持つノード間を通常のAMFリンクで接続した場合もこの状態となる）、OneWay（隣接ノードへの接続を試行中）、TwoWay（AMFクロスリンクの接続確立。隣接ノードから自ノードのIDを含むCrosslink Helloパケットを受信している状態）、Full（AMFリンクの接続確立。隣接ノードから自ノードのIDを含むLink Helloパケットを受信している状態）、Shutdown（ポートが無効化されている）のいずれか
Adjacent Node | 隣接ノードのノード名
Adjacent Ifindex | 隣接ノード（対向ポート）のインターフェースインデックス
Link State | リンクの転送状態。Forwarding（フォワーディング）、Blocking（ブロッキング）のいずれか

■ 対象ノードに設定されているAMF接続ポートの情報を詳細に表示する。

    SBx81# show atmf links detail ↓

    --------------------------------------------------------------------------------
    Crosslink Ports Information
    --------------------------------------------------------------------------------

    Link State Entries:

    Domain Nodes Tree:

    Crosslink Transaction Entries:

    Uplink Information:

    Waiting for Sync                   : 0
    Transaction ID                     : 0
    Number of Links                    : 0
    Number of Local Uplinks            : 0

    Downlink Domain Information:

    Domain                             : FSW241's domain
      Domain Controller                : FSW241
      Domain Controller MAC            : eccd.6d7e.189d
      Number of Links                  : 1
      Number of Links Up               : 1
      Number of Links on This Node     : 1
      Links are Blocked                : 0
      Node Transaction List
      Domain List
        Domain                         : FSW241's domain
          Node                         : SBx81
          Ifindex                      : 5001
          Transaction ID               : 1
          Flags                        : 1

    Domain                             : FSW242's domain
      Domain Controller                : FSW242
      Domain Controller MAC            : eccd.6d7e.1897
      Number of Links                  : 1
      Number of Links Up               : 1
      Number of Links on This Node     : 1
      Links are Blocked                : 0
      Node Transaction List
      Domain List
        Domain                         : FSW242's domain
          Node                         : SBx81
          Ifindex                      : 5002
          Transaction ID               : 1
          Flags                        : 1

    --------------------------------------------------------------------------------
    Up/Downlink Ports Information
    --------------------------------------------------------------------------------
    Port                               : port1.1.1
    Ifindex                            : 5001
    VR ID                              : 0
    Port Status                        : Up
    Port State                         : Full
    Adjacent Node                      : FSW241
    Adjacent Internal ID               : 2
    Adjacent Ifindex                   : 5001
    Adjacent Board ID                  : 369
    Adjacent VR ID                     : 0
    Adjacent MAC                       : eccd.6d7e.189d
    Adjacent Domain Controller         : FSW241
    Adjacent Domain Controller MAC     : eccd.6d7e.189d
    Port Forwarding State              : Forwarding
    Port BPDU Receive Count            : 560
    Port Sequence Number               : 6
    Port Adjacent Sequence Number      : 6
    Port Last Message Response         : 0

    Port                               : port1.1.2
    Ifindex                            : 5002
    VR ID                              : 0
    Port Status                        : Up
    Port State                         : Full
    Adjacent Node                      : FSW242
    Adjacent Internal ID               : 3
    Adjacent Ifindex                   : 5001
    Adjacent Board ID                  : 369
    Adjacent VR ID                     : 0
    Adjacent MAC                       : eccd.6d7e.1897
    Adjacent Domain Controller         : FSW242
    Adjacent Domain Controller MAC     : eccd.6d7e.1897
    Port Forwarding State              : Forwarding
    Port BPDU Receive Count            : 511
    Port Sequence Number               : 5
    Port Adjacent Sequence Number      : 5
    Port Last Message Response         : 0

    Port                               : port1.1.3
    Ifindex                            : 5003
    VR ID                              : 0
    Port Status                        : Down
    Port State                         : Init
    Previous Node                      :
    Previous Ifindex                   : 0
    Previous Internal ID               : 0
    Previous Board ID                  : 0
    Port Forwarding State              : Blocking
    Port BPDU Receive Count            : 0
    Port Sequence Number               : 0
    Port Adjacent Sequence Number      : 0
    Port Last Message Response         : 0

    Port                               : port1.1.4
    Ifindex                            : 5004
    VR ID                              : 0
    Port Status                        : Down
    Port State                         : Init
    Previous Node                      :
    Previous Ifindex                   : 0
    Previous Internal ID               : 0
    Previous Board ID                  : 0
    Port Forwarding State              : Blocking
    Port BPDU Receive Count            : 0
    Port Sequence Number               : 0
    Port Adjacent Sequence Number      : 0
    Port Last Message Response         : 0

    Port                               : port1.1.5
    Ifindex                            : 5005
    VR ID                              : 0
    Port Status                        : Down
    Port State                         : Init
    Previous Node                      :
    Previous Ifindex                   : 0
    Previous Internal ID               : 0
    Previous Board ID                  : 0
    Port Forwarding State              : Blocking
    Port BPDU Receive Count            : 0
    Port Sequence Number               : 0
    Port Adjacent Sequence Number      : 0
    Port Last Message Response         : 0

    Port                               : port1.1.6
    Ifindex                            : 5006
    VR ID                              : 0
    Port Status                        : Down
    Port State                         : Init
    Previous Node                      :
    Previous Ifindex                   : 0
    Previous Internal ID               : 0
    Previous Board ID                  : 0
    Port Forwarding State              : Blocking
    Port BPDU Receive Count            : 0
    Port Sequence Number               : 0
    Port Adjacent Sequence Number      : 0
    Port Last Message Response         : 0

表 2
Crosslink Ports Informationセクション
AMFクロスリンクに設定されているポートの詳細情報が表示される
Port | ローカルポートのインターフェース名
Ifindex | ローカルポートのインターフェースインデックス
VR ID | ローカルポートのバーチャルルーターID
Port Status | ローカルポートのリンクステータス。Up（リンクアップ）、Down（リンクダウン）のいずれか
Port State | ローカルポートのAMFステータス。Init（ポートがリンクダウンしている）、Hold（リンクアップ直後のため、リンクが安定していることを確認中）、Incompatible（AMFの設定が一致しないため隣接ノードから接続を拒否された。同じNode Depth値を持つノード間を通常のAMFリンクで接続した場合もこの状態となる）、OneWay（隣接ノードへの接続を試行中）、TwoWay（AMFクロスリンクの接続確立。隣接ノードから自ノードのIDを含むCrosslink Helloパケットを受信している状態）、Full（AMFリンクの接続確立。隣接ノードから自ノードのIDを含むLink Helloパケットを受信している状態）、Shutdown（ポートが無効化されている）のいずれか
Port BPDU Receive Count | AMFパケット受信数
Adjacent Node Name | 隣接ノードのノード名
Adjacent Ifindex | 隣接ノード（対向ポート）のインターフェースインデックス
Adjacent VR ID | 隣接ノード（対向ポート）のバーチャルルーターID
Adjacent MAC | 隣接ノード（対向ポート）のMACアドレス
Port Last Message Response | 最後に送信したHelloパケットに対する隣接ノードの応答
Link State Entriesサブセクション（リンクステートデータベースの全エントリーが表示される）
Node.Ifindex | リンク両端のノード名とインターフェースインデックス
Transaction ID | リンク両端のトランザクションID
MAC Address | リンク両端のMACアドレス
Link State | リンク両端のAMFステータス。Init（ポートがリンクダウンしている）、Hold（リンクアップ直後のため、リンクが安定していることを確認中）、Incompatible（AMFの設定が一致しないため隣接ノードから接続を拒否された。同じNode Depth値を持つノード間を通常のAMFリンクで接続した場合もこの状態となる）、OneWay（隣接ノードへの接続を試行中）、TwoWay（AMFクロスリンクの接続確立。隣接ノードから自ノードのIDを含むCrosslink Helloパケットを受信している状態）、Full（AMFリンクの接続確立。隣接ノードから自ノードのIDを含むLink Helloパケットを受信している状態）、Shutdown（ポートが無効化されている）のいずれか
Domain Nodes Treeサブセクション（ドメイン内の全ノードが表示される）
Node | ノード名
Links on Node | ノードのリンク数
Link X | 各リンク両端のノード名とインターフェースインデックス。Xはリンク番号
Forwarding State | リンクの転送状態。Forwarding（フォワーディング）、Blocking（ブロッキング）のいずれか
Crosslink Transaction Entriesサブセクション（すべてのトランザクションエントリーが表示される）
Node | ノード名
Transaction ID | 該当ノードのトランザクションID
Uplink Transaction ID | アップリンクノードのトランザクションID
Uplink Informationサブセクション（すべてのアップリンクエントリーが表示される）
Waiting for Sync | アップリンクが同期待ちかどうか
Transaction ID | ローカルノードのトランザクションID
Number of Links | 該当ドメインのリンク数
Number of Local Uplinks | 本ノードからアップリンクドメインに接続しているリンクの数
Originating Node | アップリンク情報の生成元ノード
Domain | アップリンクドメイン名
Node | アップリンクノード名
Ifindex | アップリンクノード（対向ポート）のインターフェースインデックス
VR ID | アップリンクノード（対向ポート）のバーチャルルーターID
Transaction ID | トランザクションID
Flags | ドメイン状態交換用のビットフラグ。各フラグは0（Down）、1（Up）、2（Block）、4（Not Present）、8（No Node）、16（Not Active Parent）、32（Not Links）、64（No Config）の値を持ち、これらの中でオンになっているものの合計値が表示される
Domain Controller | アップリンクドメインのドメインコントローラーのノード名
Domain Controller MAC | アップリンクドメインのドメインコントローラーのMACアドレス
Downlink Domain Informationサブセクション（すべてのダウンリンクエントリーが表示される）
Domain | ダウンリンクドメイン名
Domain Controller | ダウンリンクドメインのドメインコントローラーのノード名
Domain Controller MAC | ダウンリンクドメインのドメインコントローラーのMACアドレス
Number of Links | ダウンリンクドメインに接続しているリンクの数
Number of Links Up | ダウンリンクドメインに接続しているリンクのうち、リンクアップしているものの数
Number of Links on This Node | 本ノードからダウンリンクドメインに接続しているリンクの数
Links are Blocked | ダウンリンクドメインへのリンクがブロックされているかどうか。0（ブロックされていない）、1（すべてのリンクがブロックされている）
Node Transaction Listサブサブセクション（該当ダウンリンクドメインノードからのトランザクション一覧が表示される）
Node | ノード名
Transaction ID | トランザクションID
Domain Listサブサブセクション（該当ダウンリンクドメインに接続している本ドメインの全ノードが表示される）
Domain | ダウンリンクドメイン名
Node | ノード名
Ifindex | ダウンリンクポートのインターフェースインデックス
Transaction ID | トランザクションID
Flags | ドメイン状態交換用のビットフラグ。各フラグは0（Down）、1（Up）、2（Block）、4（Not Present）、8（No Node）、16（Not Active Parent）、32（Not Links）、64（No Config）の値を持ち、これらの中でオンになっているものの合計値が表示される
Up/Downlink Ports Informationセクション
AMFリンクに設定されているポートの詳細情報が表示される
Port | ローカルポートのインターフェース名
Ifindex | ローカルポートのインターフェースインデックス
VR ID | ローカルポートのバーチャルルーターID
Port Status | ローカルポートのリンクステータス。Up（リンクアップ）、Down（リンクダウン）のいずれか
Port State | ローカルポートのAMFステータス。Init（ポートがリンクダウンしている）、Hold（リンクアップ直後のため、リンクが安定していることを確認中）、Incompatible（AMFの設定が一致しないため隣接ノードから接続を拒否された。同じNode Depth値を持つノード間を通常のAMFリンクで接続した場合もこの状態となる）、OneWay（隣接ノードへの接続を試行中）、TwoWay（AMFクロスリンクの接続確立。隣接ノードから自ノードのIDを含むCrosslink Helloパケットを受信している状態）、Full（AMFリンクの接続確立。隣接ノードから自ノードのIDを含むLink Helloパケットを受信している状態）、Shutdown（ポートが無効化されている）のいずれか
Adjacent Node | 隣接ノードのノード名
Adjacent Internal ID | 隣接ノードの内部ID
Adjacent Ifindex | 隣接ノード（対向ポート）のインターフェースインデックス
Adjacent Board ID | 隣接ノードの製品（機種）ID
Adjacent VR ID | 隣接ノード（対向ポート）のバーチャルルーターID
Adjacent MAC | 隣接ノード（対向ポート）のMACアドレス
Adjacent Domain Controller | 隣接ノードが所属するドメインのドメインコントローラーのノード名
Adjacent Domain Controller MAC | 隣接ノードが所属するドメインのドメインコントローラーのMACアドレス
Previous Node | 以前の隣接ノード。本コマンド実行時に隣接ノードが存在しない場合にだけ表示される
Previous Ifindex | 以前の隣接ノード（対向ポート）のインターフェースインデックス。本コマンド実行時に隣接ノードが存在しない場合にだけ表示される
Previous Internal ID | 以前の隣接ノードの内部ID。本コマンド実行時に隣接ノードが存在しない場合にだけ表示される
Previous Board ID | 以前の隣接ノードの製品（機種）ID。本コマンド実行時に隣接ノードが存在しない場合にだけ表示される
Port Forwarding State | ローカルポートの転送状態。Forwarding（フォワーディング）、Blocking（ブロッキング）のいずれか
Port BPDU Receive Count | AMFパケット受信数
Port Sequence Number | AMF Helloパケットのシーケンス番号。Helloパケット内のデータが変更されるたびに増加する
Port Adjacent Sequence Number | 隣接ノードにおけるHelloパケットのシーケンス番号
Port Last Message Response | 最後に送信したHelloパケットに対する隣接ノードの応答

### 関連コマンド

show atmf links statistics（特権EXECモード）
switchport atmf-crosslink（インターフェースモード）
switchport atmf-link（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F