[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# virtual-ip

モード: VRRPモード
カテゴリー: IPルーティング / VRRP

`(config-router)# virtual-ip A.B.C.D {master|backup}`

`(config-router)# no virtual-ip`

対象バーチャルルーターが使用するバーチャルIPアドレス（プライマリーIPアドレス）を設定する。
no形式で実行した場合はバーチャルIPアドレスの設定を削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | バーチャルIPアドレス。LAN上ホストのデフォルトゲートウェイアドレスには、このIPアドレスを設定する。router vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターで指定したインターフェースの実IPアドレスと同じである必要はないが、同一サブネットのIPアドレスでなくてはならない。
`master` | バーチャルルーターの初期状態をマスターに設定する。A.B.C.Dに指定するIPアドレスが、router vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターで指定したインターフェースの実アドレスと一致している場合（バーチャルIPアドレスを実際に保有している場合）はこちらを指定すること
`backup` | バーチャルルーターの初期状態をバックアップに設定する。A.B.C.Dに指定するIPアドレスが、router vrrpコマンドのIFNAMEパラメーターで指定したインターフェースの実アドレスでない場合はこちらを指定すること

### 使用例

■ vlan100上のバーチャルルーター（VRID=100）のバーチャルIPアドレスとして10.100.100.32を指定する。インターフェースの実アドレスと異なるアドレスを指定する場合はキーワードbackupを後置すること。

    awplus(config)# router vrrp 100 vlan100 ↓
    awplus(config-router)# virtual-ip 10.100.100.32 backup ↓

一方、インターフェースの実アドレスと同じアドレスを指定する場合はキーワードmasterを指定すること。

    awplus(config)# router vrrp 100 vlan100 ↓
    awplus(config-router)# virtual-ip 10.100.100.1 master ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、バーチャルルーターの動作が有効化されているときには実行できない。disableコマンドでバーチャルルーターの動作を無効化してから実行すること。

### コマンドツリー

`router ipv6 vrrp (グローバルコンフィグモード)
router vrrp (グローバルコンフィグモード)
|
+- virtual-ip（VRRPモード）
`

### 関連コマンド

disable（VRRPモード）
enable（VRRPモード）
show interface（非特権EXECモード）
show vrrp（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F