[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# sflow collector

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config)# sflow collector {[ip A.B.C.D]&[port <1-65535>]}`

sFlowコレクター（sFlowエージェントからのパケットを収集する機器）のIPアドレスおよびUDPポートを設定する。

### パラメーター

`ip A.B.C.D` | リモートsFlowコレクターのIPv4アドレス
`port <1-65535>` | リモートsFlowコレクターに送信されるsFlowデータグラムの宛先UDPポート番号。初期設定は6343

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- sflow collector（グローバルコンフィグモード）
`

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F