[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show ipv6 pim sparse-mode local-members

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`> show ipv6 pim sparse-mode local-members [IFNAME]`

（PIM-SMv6）PIM-SMv6インターフェース直下のマルチキャストグループメンバー情報を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名。省略時はすべてのPIM-SMv6インターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode local-members ↓
    PIM Local membership information

    vlan1:

      (*, ff02::1:ff6b:4783) : Include

    vlan203:

      (*, ff0e:1::4) : Include

    awplus# show ipv6 pim sparse-mode local-members vlan1 ↓
    PIM Local membership information

    vlan1:

      (*, ff02::1:ff6b:4783) : Include

### 関連コマンド

ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F