[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# router ospf

モード: グローバルコンフィグモード --> OSPFモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（OSPF）

`(config)# [no] router ospf [<1-65535>]`

OSPFルーティングプロセスを起動し、該当プロセスの設定を行うOSPFモードに移行する。
OSPFルーティングプロセスがすでに起動している場合は、単にOSPFモードに移行する。
no形式で実行した場合は指定したOSPFルーティングプロセスを停止し、OSPFのグローバル設定（OSPFモード以下で行う設定すべて）を削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。
OSPFモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`<1-65535>` | OSPFルーティングプロセスのID。複数のプロセスを同時に使用しない場合は省略してかまわない。その場合は、デフォルトのプロセスID「0」と見なされる（「0」を明示的に指定することはできない）

### 使用例

■ OSPFルーティングプロセスを起動し、その設定を行うためのOSPFモードに入る。

    awplus(config)# router ospf ↓
    awplus(config-router)#

■ OSPFルーティングプロセスを停止する。no形式の場合はモード移動しないことに注目

    awplus(config)# no router ospf ↓
    awplus(config)#

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- router ospf（グローバルコンフィグモード）
|
+- area authentication（OSPFモード）
+- area authentication ipsec spi（OSPFモード）
+- area default-cost（OSPFモード）
+- area encryption ipsec spi esp（OSPFモード）
+- area filter-list（OSPFモード）
+- area nssa（OSPFモード）
+- area range（OSPFモード）
+- area stub（OSPFモード）
+- area virtual-link（OSPFモード）
+- area virtual-link authentication ipsec spi（OSPFモード）
+- area virtual-link encryption ipsec spi（OSPFモード）
+- capability restart（OSPFモード）
+- compatible rfc1583（OSPFモード）
+- default-information originate（OSPFモード）
+- default-metric（OSPFモード）
+- distance（OSPFモード）
+- distribute-list（OSPFモード）
+- enable db-summary-opt（OSPFモード）
+- host（OSPFモード）
+- max-concurrent-dd（OSPFモード）
+- neighbor（OSPFモード）
+- network（OSPFモード）
+- ospf abr-type（OSPFモード）
+- ospf router-id（OSPFモード）
+- overflow database（OSPFモード）
+- overflow database external（OSPFモード）
+- passive-interface（OSPFモード）
+- redistribute（OSPFモード）
+- router-id（OSPFモード）
+- summary-address（OSPFモード）
+- timers spf（OSPFモード）
+- timers spf exp（OSPFモード）
`

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）
show ip protocols ospf（非特権EXECモード）
show running-config（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F