[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# power-inline description

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`(config-if)# power-inline description TEXTLINE`

`(config-if)# no power-inline description`

対象PoEスイッチポートに接続する受電機器の説明文を付ける。
no形式で実行した場合は説明文を削除する。
初期状態では説明文は設定されていない。
本コマンドで設定した説明文は、show power-inlineコマンドとshow power-inline interfaceコマンドで表示される。

### パラメーター

`TEXTLINE` | 説明文。最大256文字。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはAT-x510-28GPX、AT-x510-52GPX、AT-IX5-28GPXでのみ有効。

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- power-inline description（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show power-inline（非特権EXECモード）
show power-inline interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F