[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# timers spf

モード: OSPFモード
カテゴリー: IPルーティング / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# timers spf DELAY HOLDTIME`

`(config-router)# no timers spf`

最短パス計算（SPF計算）時に使用するタイマーの値を変更する。
no形式で実行した場合はタイマーを初期値に戻す。

### パラメーター

`DELAY :=` | `<0-2147483647>`
| SPF遅延時間。ネットワーク構成の変更通知を受信してからSPF計算を始めるまでの待機時間（秒）。初期値は5
`HOLDTIME :=` | `<0-2147483647>`
| SPF抑制時間。SPF計算が連続して発生した場合、前の計算が終わってから次の計算を始めるまでの待機時間（秒）。初期値は10

### コマンドツリー

`router ospf (グローバルコンフィグモード)
|
+- timers spf（OSPFモード）
`

### 関連コマンド

show ip ospf（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F