[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# storm-rate

モード: ポリシーマップ・クラスモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-pmap-c)# storm-rate <1-10000000>`

`(config-pmap-c)# no storm-rate`

QoSストームプロテクション機能における、対象トラフィッククラスの受信レート上限値を設定する。
no形式で実行した場合は受信レート上限値の設定を削除する。
QoSストームプロテクション機能の有効時、対象トラフィッククラスの受信レートが本コマンドで設定した上限値を超過すると、storm-actionコマンドで指定した動作が実行される。

### パラメーター

`<1-10000000>` | 受信レート上限値。単位はKbps

### コマンドツリー

`class (ポリシーマップモード)
|
+- storm-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
`

### 関連コマンド

show mls qos interface storm-status（非特権EXECモード）
storm-action（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-downtime（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-protection（ポリシーマップ・クラスモード）
storm-window（ポリシーマップ・クラスモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F