[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show ipv6 mld interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD

`> show ipv6 mld interface [IFNAME]`

インターフェースのMLD関連情報を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus> show ipv6 mld interface ↓
    Interface vlan 1 (Index 3)
     MLD Enabled, Active, Querier, Version 2 (default: MLDv1/2 compatible)
     MLD mroute-proxy interface is gigabitEthernet 0.1
     Internet address is fe80::200:f4ff:fe27:7526
     MLD interface has 0 group-record states
     MLD activity: 0 joins, 0 leaves
     MLD query interval is 256 seconds
     MLD querier timeout is 100 seconds
     MLD max query response time is 10 seconds
     Last member query response interval is 1000 milliseconds
     Group Membership interval is 522 seconds
    Interface gigabitEthernet 0.1 (Index 15)
     MLD Enabled, Active, Non-Querier, Version 2 (default: MLDv1/2 compatible) proxy
    -service
     MLD host version 2
     Internet address is fe80::200:f4ff:fe27:7524
     MLD interface has 0 group-record states
     MLD activity: 0 joins, 0 leaves
     MLD querying router is ::
     MLD query interval is 125 seconds
     MLD querier timeout is 255 seconds
     MLD max query response time is 10 seconds
     Last member query response interval is 1000 milliseconds
     Group Membership interval is 260 seconds

### 関連コマンド

ipv6 mld access-group（インターフェースモード）
ipv6 mld immediate-leave（インターフェースモード）
ipv6 mld last-member-query-count（インターフェースモード）
ipv6 mld last-member-query-interval（インターフェースモード）
ipv6 mld limit（グローバルコンフィグモード）
ipv6 mld querier-timeout（インターフェースモード）
ipv6 mld query-interval（インターフェースモード）
ipv6 mld query-max-response-time（インターフェースモード）
ipv6 mld robustness-variable（インターフェースモード）
ipv6 mld version（インターフェースモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F