[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# show ntp status

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / NTP

`> show ntp status`

NTPの状態を表示する。

### 使用例

    awplus> show ntp status ↓
    Clock is synchronized, stratum 5, reference is 192.168.10.2
    actual frequency is 7.9510 Hz, precision is 2**-17
    reference time is ca09046b.1ad1e108 (17:23: 7.104 UTC Thu Feb 23 2012)
    clock offset is 0.026 msec, root delay is 2.539 msec
    root dispersion is 64724.000 msec,

### 関連コマンド

ntp master（グローバルコンフィグモード）
ntp peer（グローバルコンフィグモード）
ntp server（グローバルコンフィグモード）
show clock（非特権EXECモード）
show ntp associations（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F