[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# tunnel dscp

モード: トンネルインターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / IPv6インターフェース

`(config-if)# tunnel dscp <0-63>`

`(config-if)# no tunnel dscp`

対象トンネルインターフェース経由で送信するパケットの外側ヘッダーにセットするDSCP値を指定する。
no形式で実行した場合はDSCP値を初期値に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期値は0。

### パラメーター

`<0-63>` | トンネリングパケットの外側IPヘッダーのDSCP（DiffServ Code Point）フィールド値

### コマンドツリー

`interface tunnel (グローバルコンフィグモード)
|
+- tunnel dscp（トンネルインターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F