[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# auth-web-server ping-poll failcount

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-web-server ping-poll failcount <1-100>`

`(config)# no auth-web-server ping-poll failcount`

Web認証サーバーのSupplicant監視機能において、Supplicantがいなくなったと判断するPing無応答の回数を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は5回。

### パラメーター

`<1-100>` | Supplicantが存在しなくなったと判断するために必要なPing無応答の回数。指定回数連続で無応答だった場合、Supplicantが存在しなくなったと判断し、該当Supplicantをログアウトする。初期値は5回

### コマンドツリー

`configure terminal (特権EXECモード)
|
+- auth-web-server ping-poll failcount（グローバルコンフィグモード）
`

### 関連コマンド

auth-web-server ping-poll enable（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll interval（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll reauth-timer-refresh（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server ping-poll timeout（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F