[index] CentreCOM x510シリーズ・AT-IX5-28GPX コマンドリファレンス 5.4.3

# ipv6 ospf cost

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6ルーティング / 経路制御（OSPFv3）

`(config-if)# ipv6 ospf cost <1-65535>`

`(config-if)# no ipv6 ospf cost`

対象OSPFv3インターフェースのコストを手動設定する。
コストを手動設定している場合、該当インターフェースでは自動計算は行われない。
no形式で実行した場合は手動設定値を削除し、コストを自動計算するようにする。

### パラメーター

`<1-65535>` | OSPFv3におけるインターフェースの通過コスト（メトリック）

### 使用例

■ vlan25のコストを10に設定する

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# interface vlan25 ↓
    awplus(config-if)# ipv6 ospf cost 10 ↓

### コマンドツリー

`interface (グローバルコンフィグモード)
|
+- ipv6 ospf cost（インターフェースモード）
`

### 関連コマンド

show ipv6 ospf interface（非特権EXECモード）
auto-cost reference bandwidth（OSPFv3モード）

(C) 2012 - 2014 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-001763 Rev.F